{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","2AMXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","2AMXM40M3V1B","2AMXM40M4V1B","2AMXM40M2V1B","2AMXM50M2V1B","2AMXM50M4V1B","2AMXM50M3V1B"]
["Ventilator","Debit de aer","Răcire","Super scăzută","m³/min","","","30","34"]
["","","Încălzire","Super scăzută","m³/min","","","32","34"]
["Nivel de putere sonoră","Încălzire","","","dBA","","62","","","62"]
["","Răcire","","","dBA","","60","","","60"]
["Ventilator","Debit de aer","Răcire","Super scăzută","cfm","","","1059","1200"]
["","","Încălzire","Super scăzută","cfm","","","1130","1200"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","550","550","550","550","550","550"]
["","","","Lățime","mm","765","765","765","765","765","765"]
["","","","Adâncime","mm","285","285","285","285","285","285"]
["Greutate","Unitate","","","kg","36","36","36","41","41","41"]
["Motor ventilator","Viteză","Răcire","Super scăzută","rot/min","500","500","760","890","500","500"]
["","","Încălzire","Super scăzută","rot/min","320","320","820","890","500","500"]
["Compresor","Type","","","","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic"]
["Gama de operare","Răcire","Ambiant","Min.","° C termometru uscat","","46.0","-10","-10","46.0"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","","-10","46","46","-10"]
["","Încălzire","Ambiant","Min.","°C termometru umed","","-15","-15","-15","-15.0"]
["","","","Max.","°C termometru umed","","18.0","18","18","18.0"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Înalt","dBA","46","46","","","48","48"]
["","","","Nom.","dBA","","","48","46"]
["","Încălzire","","Înalt","dBA","48","48","","","50","50"]
["","","","Nom.","dBA","","","50","48"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Cantitate","","","kg","0.88","0.88","0.88","1.15","1.15","1.15"]
["","Cantitate","","","tCO2Eq","0.59","0.6","0.6","0.8","0.78","0.78"]
["","GWP","","","","675.0","675","675","675","675","675"]
["Racorduri tubulatură","Lungime tubulatură","Max.","OU - IU","m","20","20 (1)","20","20","20 (1)","20"]
["Racorduri ţevi","Încărcare suplimentară de agent frigorific","","","kg/m","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 20 m)","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 20 m)","002 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 20 m)","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 20 m)","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 20 m)","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 20 m)"]
["","Diferenţa de nivel","IU - OU","Max.","m","15.0","15","15","15","15","15.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5"]
["","Lungimea totală a tubulaturii","Sistem","Real","m","30","30","30","30","30","30"]
["Accesorii standard","Installation manual","","","","1","1","Installation manual","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","Drain plug","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1","Screw bag","1","1","1"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","220-230-240","220-230-240","220-240","220-240","220-230-240","220-230-240"]
["Note","","","","","(1) - Pentru o cameră","","(1) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","","","(1) - Pentru o cameră"]
["","","","","","","(1) - Pentru o cameră","","","(1) - Pentru o cameră"]
["","","","","","","(2) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","","","(2) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","","","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["","","","","","","(4) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","","","(4) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]
["Compresor","Tip","","","","","","Compresor swing etanşat ermetic"]
["Accesorii standard","Reducer assembly","","","","","","","1","1","1"]