{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B","ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","9.5","12.1 (1)"]
["Răcirea spaţiului","SEER","","","4.65","4.68"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","716","1,550"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","9.50","12.1"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","B"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Capacitate","Pdesign","kW","6.78","8.13"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.41"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","2,498","3,340"]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","1,813"]
["","EER","","","2.62","2.27 (3)"]
["","COP","","","3.42"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","D"]
["","","Încălzire","","B"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","10.8","13.5 (2)"]
["Note","","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","(2) - Consumul anual de energie este în conformitate cu Directiva 2002/31/CE privind etichetarea consumului de energie","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","(3) - SEER şi SCOP sunt în conformitate cu EN 14825","(3) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE"]
["","","","","(4) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°"]