{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":11,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA35A2VEB","ADEA50A2VEB","ADEA60A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB","ADEA125A2VEB"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Înalt","dBA","37","37","31"]
["","","","Medie","dBA","34","34","28"]
["","","","Scăzut","dBA","29","29","25"]
["","Răcire","","Medie","dBA","32","32","28"]
["","","","Scăzut","dBA","29","29","25"]
["","","","Înalt","dBA","35","35","30"]
["Accesorii standard","Manual de utilizare","","","","1","1","1"]
["","Manual de instalare","","","","1","1","1"]
["","Furtun de drenare","","","","1","1","1"]
["","Clemă de metal pentru furtunul de drenare","","","","1","1","1"]
["","Şaibă pentru consola suportului","","","","8","8","8"]
["","Şuruburi","","","","40","40","40"]
["","Izolaţie pentru montaj","","","","2","2","2"]
["","Garnituri de etanşare","","","","5","5","5"]
["","Cleme","","","","4","4","4"]
["Sisteme de control","Wired remote control","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["","Infrared remote control","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["Piping connections","Lichid","","Dext","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaz","","Dext","mm","9.52","12.70","12.70"]
["","Drenare","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","","dBA","60","60","56"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","700","700","1,000"]
["","","","Adâncime","mm","800","800","800"]
["","","","Înălțime","mm","245","245","245"]
["Carcasă","Material","","","","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat"]
["","Colour","","","","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)"]
["Greutate","Unitate","","","kg","28.0","28.0","35.0"]
["Ventilator","Presiune statică externă","","Ridicată","Pa","150","150","150"]
["","","","Nom.","Pa","30","30","30"]
["","Debit de aer","Încălzire","Înalt","m³/min","15.0","15.0","18.0"]
["","","","Scăzut","m³/min","10.5","10.5","12.5"]
["","","","Medie","m³/min","12.5","12.5","15.0"]
["","","Răcire","Scăzut","m³/min","10.5","10.5","12.5"]
["","","","Medie","m³/min","12.5","12.5","15.0"]
["","","","Înalt","m³/min","15.0","15.0","18.0"]
["Înălțime de drenare","mm","","","","625","625","625"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet."]
["","","","","","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["Ventilator","Presiune statică externă","","Ridicată","Pa","","","","150","150","150"]
["Carcasă","Culoare","","","","","","","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)"]
["","Material","","","","","","","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","","","","245","245","245"]
["","","","Lățime","mm","","","","1000","1400","1400"]
["","","","Adâncime","mm","","","","800","800","800"]
["Greutate","Unitate","","","kg","","","","35","46","46"]
["Ventilator","Debit de aer","Răcire","Înalt","m³/min","","","","18","29","34"]
["","","","Medie","m³/min","","","","15","26","29"]
["","","","Scăzut","m³/min","","","","12.5","23","23.5"]
["","","Încălzire","Înalt","m³/min","","","","18","29","34"]
["","","","Medie","m³/min","","","","15","26","29"]
["","","","Scăzut","m³/min","","","","12.5","23","23.5"]
["","Presiune statică externă","","Nom.","Pa","","","","30","40","50"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","","dBA","","","","56","58","62"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Înalt","dBA","","","","30","34","37"]
["Nivel de presiune sonoră","Răcire","","Medie","dBA","","","","28","32","35"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Scăzut","dBA","","","","25","30","32"]
["","Încălzire","","Înalt","dBA","","","","31","36","38"]
["Nivel de presiune sonoră","Încălzire","","Medie","dBA","","","","28","33","35"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Scăzut","dBA","","","","25","30","32"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","","","","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Dext","mm","","","","15.9","15.9","15.9"]
["","Drenare","","","","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Înălțime de drenare","mm","","","","","","","625","625","625"]
["Sisteme de control","Telecomandă cu infraroșii","","","","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Telecomandă cu fir","","","","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Accesorii standard","Installation manual","","","","","","","1","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","","","","8","8","8"]
["","Operation manual","","","","","","","1","1","1"]
["","Clamps","","","","","","","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","","","","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","","","","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","","","","1","1","1"]
["","Screws","","","","","","","40","40","40"]
["","Sealing pads","","","","","","","5","5","5"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","","","","1~","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","","","","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","","","","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Capacitate de răcire","Capacitate totală","","Nom.","kW","","","","","","14.00"]
["Capacitate de încălzire","Capacitate totală","","Nom.","kW","","","","","","13.50"]