{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA35A2VEB","ADEA50A2VEB","ADEA60A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB","ADEA125A2VEB"]
["Ventilator","Presiune statică externă","","Ridicată","Pa","150","150","150","150","150","150"]
["Capacitate de răcire","Capacitate totală","","Nom.","kW","","","","","","14.00"]
["Capacitate de încălzire","Capacitate totală","","Nom.","kW","","","","","","13.50"]
["Carcasă","Culoare","","","","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)","Nevopsit (galvanizat)"]
["","Material","","","","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Lățime","mm","700","700","1000","1000","1400","1400"]
["","","","Adâncime","mm","800","800","800","800","800","800"]
["Greutate","Unitate","","","kg","28","28","35","35","46","46"]
["Ventilator","Debit de aer","Răcire","Înalt","m³/min","15","15","18","18","29","34"]
["","","","Medie","m³/min","12.5","12.5","15","15","26","29"]
["","","","Scăzut","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","23","23.5"]
["","","Încălzire","Înalt","m³/min","15","15","18","18","29","34"]
["","","","Medie","m³/min","12.5","12.5","15","15","26","29"]
["","","","Scăzut","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","23","23.5"]
["","Presiune statică externă","","Nom.","Pa","30","30","30","30","40","50"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","","dBA","60","60","56","56","58","62"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Înalt","dBA","35","35","30","30","34","37"]
["Nivel de presiune sonoră","Răcire","","Medie","dBA","32","32","28","28","32","35"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Scăzut","dBA","29","29","25","25","30","32"]
["","Încălzire","","Înalt","dBA","37","37","31","31","36","38"]
["Nivel de presiune sonoră","Încălzire","","Medie","dBA","34","34","28","28","33","35"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Scăzut","dBA","29","29","25","25","30","32"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Dext","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9"]
["","Drenare","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Înălțime de drenare","mm","","","","625","625","625","625","625","625"]
["Sisteme de control","Telecomandă cu infraroșii","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Telecomandă cu fir","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Accesorii standard","Installation manual","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","","8","8"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Clamps","","","","4","4","4","","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","","40","40"]
["","Sealing pads","","","","5","5","5","","5","5"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","","","","","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută generată de o sursă de sunet."]
["","","","","","","","","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["Accesorii standard","Manual de instalare","","","","","","","1"]
["","Şaibă pentru consola suportului","","","","","","","8"]
["","Manual de utilizare","","","","","","","1"]
["","Cleme","","","","","","","4"]
["","Furtun de drenare","","","","","","","1"]
["","Izolaţie pentru montaj","","","","","","","2"]
["","Clemă de metal pentru furtunul de drenare","","","","","","","1"]
["","Şuruburi","","","","","","","40"]
["","Garnituri de etanşare","","","","","","","5"]