{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":10,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXM25A5V1B","ARXM35A5V1B","ARXM50A5V1B","ARXM60A5V1B","ARXM71A5V1B"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","610","610","734","734","734"]
["","","","Lățime","mm","923","923","954","954","954"]
["","","","Adâncime","mm","367","367","401","401","401"]
["Greutate","Unitate","","","kg","36","36","49","49","49"]
["Motor ventilator","Viteză","Răcire","Super scăzută","rot/min","600","600","500"]
["Compresor","Tip","","","","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic"]
["Gama de operare","Răcire","Ambiant","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CDB","50","50","50 (1), 46 (1)","46","46"]
["","Încălzire","Ambiant","Min.","°CWB","-21","-21","-21 (1), -15 (1)","-15","-15"]
["","","","Max.","°CWB","18","18","18","18","18"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","46","47","48","48","52"]
["","Încălzire","","Nom.","dBA","47","49","49","49","52"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Cantitate","","","kg","0.95","0.95","1.1","1.15","1.15"]
["","Cantitate","","","tCO2Eq","0.65","0.65","0.75","0.78","0.78"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675"]
["Racorduri tubulatură","Lungime tubulatură","Max.","OU - IU","m","20","20","30","30","30"]
["Racorduri ţevi","Încărcare suplimentară de agent frigorific","","","kg/m","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)","0035 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)"]
["","Diferenţa de nivel","IU - OU","Max.","m","15","15","20","20","20"]
["Accesorii standard","Manual de instalare","","","","1","1","1","1","1"]
["","Racord de drenare","","","","1","1","1"]
["","Etichetă pentru cantitatea de agent frigorific","","","","1","1","1","1","1"]
["","Etichete multilingve pentru gaze fluorurate cu efect de seră","","","","1","1","1","1","1"]
["","Măsuri generale privind siguranţa","","","","1","1","1"]
["","Etichetă de energie LOT10","","","","1","1","1"]
["","Dop de drenare","","","","3","3","1","1","1"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["","","","","","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]
["Accesorii standard","ARXM50A5V1B","","","","","","1"]