{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":13,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXM25R5V1B","ARXM35R5V1B","ARXM50R2V1B","ARXM50R5V1B","ARXM60R5V1B","ARXM60R2V1B","ARXM71R2V1B","ARXM71R5V1B"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","550","550","734","734","734","734","734","734"]
["","","","Lățime","mm","765","765","954","954","954","954","954","954"]
["","","","Adâncime","mm","285","285","401","401","401","401","401","401"]
["Greutate","Unitate","","","kg","32","32","49.0","49.0","49.0","49.0","49.0","49.0"]
["Compresor","Tip","","","","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic","Compresor swing etanşat ermetic"]
["Gama de operare","Răcire","Ambiant","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10 (4) (5), -10 (4) (5)","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CDB","50, 46","50, 46","50, 46","50 (4), 46 (5)","46","46","46","46"]
["","Încălzire","Ambiant","Min.","°CWB","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°CWB","18","18","18"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","46","49","48.0","48.0","48.0","48.0","52.0","52.0"]
["","Încălzire","","Nom.","dBA","47","49","49.0","49.0","49.0","49.0","52.0","52.0"]
["Agent frigorific","Tip","","","","","","","","","","","R-32"]
["","Cantitate","","","kg","0.76","0.76","1.15","1.15","1.15","1.15","1.15","1.15"]
["","Cantitate","","","tCO2Eq","0.52","0.52","0.780","0.780","0.780","0.780","0.780","0.780"]
["","GWP","","","","675","675","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Racorduri tubulatură","Lungime tubulatură","Max.","OU - IU","m","20","20","30","30","30","30","30","30"]
["Racorduri ţevi","Încărcare suplimentară de agent frigorific","","","kg/m","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)","0,035 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)","0035 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)"]
["","Diferenţa de nivel","IU - OU","Max.","m","15","15","20.0","20.0","20.0","20.0","20.0","20.0"]
["Accesorii standard","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","","","","","","","","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","","","","","","","","220-240"]
["Accesorii standard","Drain cap","","","","","","3","3","3","3","3"]
["Note","","","","","","","","(1) - Se poate combina numai cu CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B","","","","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","","","","","(2) - Se poate combina numai cu CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·","","","","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["Accesorii standard","Manual de instalare","","","","","","","","","","","1"]
["","Etichetă pentru cantitatea de agent frigorific","","","","","","","","","","","1"]
["","Etichete multilingve pentru gaze fluorurate cu efect de seră","","","","","","","","","","","1"]
["","Dop de drenare","","","","","","","","","","","1"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Note","","","","","","","","","","","","(3) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]