{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":7,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXM25R5V1B9","ARXM35R5V1B9"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Nom.","dBA","","49.0"]
["","Răcire","","Nom.","dBA","","49.0"]
["Accesorii standard","Dop de drenare","","","","","1"]
["","Manual de instalare","","","","","1"]
["","Etichetă pentru cantitatea de agent frigorific","","","","","1"]
["","Etichete multilingve pentru gaze fluorurate cu efect de seră","","","","","1"]
["","Măsuri generale privind siguranţa","","","","","1"]
["Agent frigorific","Charge","","","TCO2Eq","","0.52"]
["","GWP","","","","","675"]
["","Cantitate","","","kg","","0.76"]
["","Tip","","","","","R-32"]
["Domeniu de funcționare","Răcire","Ambiant","Max.","° C termometru uscat","","50 (4), 46 (5)"]
["","","","Min.","° C termometru uscat","","-10"]
["Racorduri conducte","Diferenţa de nivel","IU - OU","Max.","m","","15"]
["","Încărcare suplimentară de agent frigorific","","","kg/m","","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)"]
["Compresor","Tip","","","","","Compresor oscilant etanşat ermetic_"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","","840"]
["","","","Adâncime","mm","","350"]
["","","","Înălțime","mm","","552"]
["Greutate","Unitate","","","kg","","32"]
["Power supply","Fază","","","","","1~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","","50"]
["","Tensiune","","","V","","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Se poate combina numai cu ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B, ATXM*R2V1B, ATXM*R5V1B, FTXM*R2V1B, FTXM*R5V1B","(1) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]
["","","","","","(2) - Se poate combina numai cu ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9,FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB, FVXM*A2V1B","(2) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["","","","","","","(4) - Se poate combina numai cu ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B, ATXM*R2V1B, ATXM*R5V1B, FTXM*R2V1B, FTXM*R5V1B"]
["","","","","","","(5) - Se poate combina numai cu ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9,FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB, FVXM*A2V1B"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","552"]
["","","","Lățime","mm","840"]
["","","","Adâncime","mm","350"]
["Greutate","Unitate","","","kg","32"]
["Compresor","Tip","","","","Compresor swing etanşat ermetic"]
["Gama de operare","Răcire","Ambiant","Min.","° C termometru uscat","-10"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","50 (4), 46 (5)"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","46.0"]
["","Încălzire","","Nom.","dBA","47.0"]
["Agent frigorific","Cantitate","","","kg","0.76"]
["","Cantitate","","","tCO2Eq","0.52"]
["","GWP","","","","675"]
["Racorduri tubulatură","Lungime tubulatură","Max.","OU - IU","m","20"]
["Racorduri ţevi","Încărcare suplimentară de agent frigorific","","","kg/m","0,02 (pentru lungimi ale tubulaturii care depăşesc 10 m)"]
["","Diferenţa de nivel","IU - OU","Max.","m","15"]
["Accesorii standard","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","Drain plug","","","","1"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50"]