{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R / ARXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25R2V1B / ARXM25R5V1B","ATXM25R5V1B / ARXM25R5V1B","ATXM35R2V1B / ARXM35R5V1B","ATXM35R5V1B / ARXM35R5V1B","ATXM50R2V1B / ARXM50R2V1B","ATXM50R2V1B / ARXM50R5V1B"]
["Capacitate de răcire","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40"]
["","Max.","","kW","3.20","3.20","4.00","4.00"]
["","Nom.","","kW","2.50","2.50","3.40","3.40"]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","278","278","402","402"]
["","EER","","","4.50","4.50","4.23","4.23"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04","4.04"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A","A","A","A"]
["","","Încălzire","","A","A","A","A"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","2.80","2.80","4.00","4.00"]
["","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40"]
["","Max.","","kW","4.70","4.70","5.20","5.20"]
["Note","","","","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["","","","","(3) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(3) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(3) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(3) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(4) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(4) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(4) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(4) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["Capacitate de răcire","Capacitate de răcire-=-Min.-=-kW","","kW","","","","","1.70","1.70"]
["","Nom.","","kW","","","","","5.00","5.00"]
["","Max.","","kW","","","","","6.00","6.00"]
["Capacitate de încălzire","Min.","","kW","","","","","1.70","1.70"]
["","Nom.","","kW","","","","","5.80","5.80"]
["","Max.","","kW","","","","","7.70","7.70"]
["Eficienţă nominală","EER","","","","","","","3.45","3.45"]
["","COP","","","","","","","3.79","3.79"]
["","Consum anual de energie","","kWh","","","","","725","725"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","","","","","A","A"]
["","","Încălzire","","","","","","A","A"]
["Răcirea spaţiului","Clasă de eficienţă energetică","","","","","","","A++","A++"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","","","","5.00","5.00"]
["","SEER","","","","","","","7.35","7.35"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","","","","238","238"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","","","","","A++","A++"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","","","","4.60","4.60"]
["","SCOP/A","","","","","","","4.65","4.65"]
["","Pdh Capacitate de încălzire la -10 °","","kW","","","","","3.85","3.85"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","","","","1384","1384"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]