{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-K3 / ARXP-K3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20K3V1B / ARXP20K3V1B","ATXP25K3V1B / ARXP25K3V1B","ATXP35K3V1B / ARXP35K3V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","","2.50","3.50"]
["Eficienţă nominală","EER","","","","3.79","3.45"]
["","COP","","","","4.36","4.02"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","","A","A"]
["","","Încălzire","","","A","A"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","","3.00","4.00"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: T2: temp. interioară: 26,6 °CDB, 19,4 °CWB; temp. exterioară 48 °CDB [Btu/h/W]","(1) - Răcire: T2: temp. interioară: 26,6 °CDB, 19,4 °CWB; temp. exterioară 48 °CDB [Btu/h/W]"]
["","","","","","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["Unitate exterioară","","","","ARXP20K3V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","2.00"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","2.50"]
["Eficienţă nominală","EER","","","3.98"]
["","COP","","","4.77"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A"]
["","","Încălzire","","A"]
["Răcirea spaţiului","Clasă de eficienţă energetică","","","A++"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","2.00"]
["","SEER","","","6.75"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","104"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","A++"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","2.20"]
["","SCOP/A","","","4.64"]
["","Pdh Capacitate de încălzire la -10 °","","kW","2.19"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","664"]