{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9 / ARXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20N5V1B9 / ARXP20N5V1B9","ATXP25N5V1B9 / ARXP25N5V1B9","ATXP35N5V1B9 / ARXP35N5V1B9"]
["Outdoor unit","","","","ARXP20N5V1B9","ARXP25N5V1B9","ARXP35N5V1B9"]
["Capacitate de răcire","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","3.50"]
["","Max.","","kW","2.6","3.0","4.0"]
["Capacitate de încălzire","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","3.00","4.00"]
["","Max.","","kW","3.50","4.00","4.80"]
["Eficienţă nominală","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["","EER","","","3.71","3.71","3.46"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A","A","A"]
["","","Încălzire","","A","A","A"]
["Note","","","","(1) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(1) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(1) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["","","","","(2) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB, temp. exterioară: 35°CDB, lungime echiv. conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Date pentru seria cu eficienţă ridicată, certificată Eurovent","(2) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB, temp. exterioară: 35°CDB, lungime echiv. conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Date pentru seria cu eficienţă ridicată, certificată Eurovent","(2) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temp. interioară: 27°CDB, 19°CWB, temp. exterioară: 35°CDB, lungime echiv. conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Date pentru seria cu eficienţă ridicată, certificată Eurovent"]
["","","","","(3) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temp. interioară: 20°CDB, temp. exterioară: 7°CDB, 6°CWB; lungime echiv. conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Data pentru seria cu eficienţă standard","(3) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temp. interioară: 20°CDB, temp. exterioară: 7°CDB, 6°CWB; lungime echiv. conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Data pentru seria cu eficienţă standard","(3) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temp. interioară: 20°CDB, temp. exterioară: 7°CDB, 6°CWB; lungime echiv. conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m. Data pentru seria cu eficienţă standard"]