{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXP20N5V1B9","ATXP25N5V1B9","ATXP35N5V1B9"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","0.019","0.020","0.032"]
["","Încălzire","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.032"]
["Carcasă","Colour","","","","Alb","Alb","Alb"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","286","286","286"]
["","","","Lățime","mm","770","770","770"]
["","","","Adâncime","mm","225","225","225"]
["Greutate","Unitate","","","kg","8.50","8.50","9.00"]
["Ventilator","Debit de aer","Răcire","Înalt","m³/min","9.5","9.7","11.5"]
["","","","Medium","m³/min","7.4","7.7","8.3"]
["","","","Scăzut","m³/min","5.6","5.8","6.3"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","m³/min","4.2","4.2","4.5"]
["","","Încălzire","Înalt","m³/min","10.4","10.4","11.5"]
["","","","Medium","m³/min","8.1","8.1","9.0"]
["","","","Scăzut","m³/min","6.2","6.4","7.0"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","m³/min","5.2","5.2","5.1"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","","dBA","55","55","58"]
["","Încălzire","","","dBA","55","55","58"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Înalt","dBA","39","40","43"]
["","","","Medie","dBA","33","33","34"]
["","","","Scăzut","dBA","25","26","27"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","dBA","19","19","20"]
["","Încălzire","","Înalt","dBA","39","40","40"]
["","","","Medie","dBA","34","34","35"]
["","","","Scăzut","dBA","28","28","29"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","dBA","21","21","21"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","6","6","6"]
["","Gaz","","Dext","mm","9.50","9.50","9.50"]
["","Drenare","","","","18","18","18"]
["Control systems","Telecomandă cu infraroșu","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Wired remote control","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Accesorii standard","Manual de instalare","","","","1","1","1"]
["","Manual de utilizare","","","","1","1","1"]
["","Telecomandă prin infraroşu","","","","1","1","1"]
["","Baterii uscate AAA","","","","2","2","2"]
["","Suport telecomandă","","","","1","1","1"]
["","Placă de montare","","","","1","1","1"]
["","Filtru de dezodorizare din apatit de titan","","","","1","1","1"]
["","Filtru cu particule de argint","","","","1","1","1"]
["","Şuruburi de fixare a aparatului interior","","","","2","2","2"]
["","Măsuri generale privind siguranţa","","","","1","1","1"]
["Power supply","Fază","","","","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m (pe orizontală)","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m (pe orizontală)","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m (pe orizontală)"]
["","","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]