{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXS-K / ARXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXS25K2V1B / ARXS25L2V1B","ATXS35K2V1B / ARXS35L2V1B","ATXS50K2V1B / ARXS50L2V1B","ATXS50K3V1B / ARXS50L2V1B"]
["Capacitate de răcire","Min.","","kW","1.3 (2)","1.4 (2)","1.7 (2)","1.7"]
["","Max.","","kW","3.2 (2)","4.0 (2)","5.3 (2)","5.3"]
["","Nom.","","kW","2.5 (2)","3.5 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Racorduri conducte","Lichid","Dext","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gaz","Dext","mm","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Drenare","Dext","mm","18","18","18","18"]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","285","420","705","794"]
["","EER","","","4.39 (1)","4.17 (1)","3.55","3.15 (1)"]
["","COP","","","4.52 (1)","4.76 (1)","4.00","4.00 (1)"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A","A","A","A"]
["","","Încălzire","","A","A","A","A"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","2.8 (3)","4.00 (3)","5.80 (3)","5.80 (2)"]
["","Min.","","kW","1.3 (3)","1.4 (3)","1.7 (3)","1.7"]
["","Max.","","kW","4.7 (3)","5.2 (3)","6.5 (3)","6.5"]
["Note","","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE"]
["","","","","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5m","(2) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5m","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°"]
["","","","","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m","(3) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m","(3) - 220V"]
["","","","","(4) - 220V","(4) - 220V","(4) - 220V","(4) - 230 V"]
["","","","","(5) - 230 V","(5) - 230 V","(5) - 230 V","(5) - 240V"]
["","","","","(6) - 240V","(6) - 240V","(6) - 240V"]
["","","","","(7) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(7) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(7) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°"]