{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BR00000678"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BR00000678."]
["Aplicaţie","","","","","Unităţi tip de pardoseală"]
["Capacitate","m³/min","","","","33.33"]
["Carcasă","Culoare","","","","Placă de oțel galvanizat vopsit"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","1628"]
["","","","Lățime","mm","720"]
["","","","Adâncime","mm","770"]
["Greutate","Unitate","","","kg","150"]
["Zona aplicabilă din încăpere","m²","","","","133"]
["Funcţia de purificare a aerului","Putere intrare","","H","kW","0.379"]
["Nivelul de presiune sonoră","Funcţia de purificare a aerului","","Înalt","dBA","55.9"]
["Ventilator","Debit de aer","Funcţia de purificare a aerului","Turbo","m³/h","2300"]
["","","","Înalt","m³/h","2000"]
["Dispozitive de siguranță","Articol","","01","","Întrerupător de siguranță (oprirea funcționării la deschiderea panoului spate)"]
["Accesorii standard","Prefilter selected","","","","1"]
["","HEPA filter selected","","","","1"]
["","Quick Start and Maintenance Guide","","","","1"]
["","Installation and Operation Manual available for download","","","","1"]
["Cablu de alimentare","m","","","","3"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50/60"]
["Curent de funcţionare","Funcţie de purificare a aerului","","Înalt","A","1.73"]