{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CTXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CTXF20F5V1B","CTXF25F5V1B","CTXF35F5V1B"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.029"]
["","Încălzire","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.023"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb","Alb","Alb"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","286","286","286"]
["","","","Lățime","mm","770","770","770"]
["","","","Adâncime","mm","225","225","225"]
["Greutate","Unitate","","","kg","8.5","8.5","9"]
["Ventilator","Debit de aer","Răcire","Înalt","m³/min","9.8","9.8","10.9"]
["","","","Medie","m³/min","8","8","7"]
["","","","Scăzut","m³/min","6","6","5.7"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","m³/min","4.3","4.3","4.6"]
["","","Încălzire","Înalt","m³/min","10.4","10.4","9.3"]
["","","","Medie","m³/min","8.3","8.4","7.5"]
["","","","Scăzut","m³/min","6.2","6.4","6"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","m³/min","5.3","5.3","5.2"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","","dBA","53","54","54"]
["","Încălzire","","","dBA","55","55","56"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Înalt","dBA","39","40","56"]
["Nivel de presiune sonoră","Răcire","","Medie","dBA","33","33"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Scăzut","dBA","25","26"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","dBA","20","20"]
["","Încălzire","","Înalt","dBA","39","40","40"]
["Nivel de presiune sonoră","Încălzire","","Medie","dBA","33","34","35"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Scăzut","dBA","28","28","29"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","dBA","21","21","21"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","6","6","6"]
["","Gaz","","Dext","mm","9.5","9.5","9.5"]
["","Drenare","","","","18","18","18"]
["Sisteme de control","Telecomandă cu infraroșii","","","","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93"]
["","Telecomandă cu fir","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Accesorii standard","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","1~","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","220-440","220-440","220-440"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m (pe orizontală)","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m (pe orizontală)","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m (pe orizontală)"]
["","","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]