{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CTXM-R / 3MXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 3MXM40A2V1B9","CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 3MXM40A2V1B9"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","4.00","4.00"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","4.60","4.60"]
["Eficienţă nominală","EER","","","5.18","5.18"]
["","COP","","","5.17","5.17"]
["","Consum anual de energie","","kWh","386","386"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A","A"]
["","","Încălzire","","A","A"]
["Răcirea spaţiului","Clasă de eficienţă energetică","","","A+++","A+++"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","4.00","4.00"]
["","SEER","","","8.55","8.55"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","164","164"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","A++","A++"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","4.90","4.90"]
["","SCOP/A","","","4.65","4.65"]
["","Pdh Capacitate de încălzire la -10 °","","kW","4.00","4.00"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","1475","1475"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Note","","","","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]