{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":7,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CTXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CTXM15R2V1B (Archived)","CTXM15R5V1B (Archived)"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","0.029","0.029"]
["","Încălzire","","Nom.","kW","0.023","0.023"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb","Alb"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","295","295"]
["","","","Lățime","mm","778","778"]
["","","","Adâncime","mm","272","272"]
["Greutate","Unitate","","","kg","10","10"]
["Ventilator","Debit de aer","Răcire","Înalt","m³/min","10.5","10.5"]
["","","","Medie","m³/min","7.5","7.5"]
["","","","Scăzut","m³/min","5.7","5.7"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","m³/min","4.3","4.3"]
["","","Încălzire","Înalt","m³/min","9.3","9.3"]
["","","","Medie","m³/min","8.2","8.2"]
["","","","Scăzut","m³/min","6.2","6.2"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","m³/min","5.1","5.1"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","","dBA","57","57"]
["","Încălzire","","","dBA","54","54"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Înalt","dBA","41","41"]
["Nivel de presiune sonoră","Răcire","","Medie","dBA","33","33"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Scăzut","dBA","25","25"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","dBA","19","19"]
["","Încălzire","","Înalt","dBA","39","39"]
["Nivel de presiune sonoră","Încălzire","","Medie","dBA","34","34"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Scăzut","dBA","26","26"]
["","","","Funcţionare silenţioasă","dBA","20","20"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","6.35","6.35"]
["","Gaz","","Dext","mm","9.5","9.5"]
["","Drenare","","","","18","18"]
["Sisteme de control","Telecomandă cu infraroșii","","","","ARC466A67","ARC466A67"]
["","Telecomandă cu fir","","","","BRC073A1","BRC073A1"]
["Accesorii standard","Manual de instalare","","","","1","1"]
["","Telecomandă fără fir","","","","1","1"]
["","Baterii uscate AAA","","","","2","2"]
["","Kit adaptor WLAN","","","","1","1"]
["","Manual de utilizare","","","","1","1"]
["","Filtru de dezodorizare din apatit de titan","","","","1","1"]
["","Şuruburi de fixare a aparatului interior","","","","2","2"]
["","Placă de montare","","","","1","1"]
["","Suport telecomandă","","","","1","1"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","V1","V1"]
["","Fază","","","","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50"]
["","Tensiune","","","V","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19.0°C termometru umed; temperatură exterioară 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5m"]
["","","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m"]