{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CYQS-DK-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CYQS150DK80FBN","CYQS150DK80FSN","CYQS200DK100FBN","CYQS200DK100FSN","CYQS250DK140FBN","CYQS250DK140FSN"]
["Lăţime uşă","Max.","","m","1.5","1.5","2.0","2.0","2.5","2.5"]
["Agent frigorific","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tip","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Dimensiuni","Unitate","Lățime","mm","1,500","1,500","2,000","2,000","2,500","2,500"]
["","","Adâncime","mm","590","590","590","590","590","590"]
["","","Înălțime","mm","270","270","270","270","270","270"]
["Carcasă","Material","","","Tablă din oţel moale electrogalvanizat","Tablă din oţel moale electrogalvanizat","Tablă din oţel moale electrogalvanizat","Tablă din oţel moale electrogalvanizat","Tablă din oţel moale electrogalvanizat","Tablă din oţel moale electrogalvanizat"]
["","Colour","","","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006","RAL9016","RAL9006"]
["Greutate","Unitate","","kg","66","66","83","83","107","107"]
["Înălţime uşă","Max.","","m","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)","2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)"]
["Piping connections","Lichid","Dext","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","Dext","mm","16.0","16.0","16.0","16.0","19.0","19.0"]
["Putere absorbită","Numai ventilatorul","Nom.","kW","0.35","0.35","0.46","0.46","0.58","0.58"]
["Power supply","Frecvenţă","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","V","230","230","230","230","230","230"]
["Note","","","","(1) - Nivelul B de instalare: setare standard, pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de date sau de instalare (este disponibil numai un nivel de instalare)","(1) - Nivelul B de instalare: setare standard, pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de date sau de instalare (este disponibil numai un nivel de instalare)","(1) - Nivelul B de instalare: setare standard, pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de date sau de instalare (este disponibil numai un nivel de instalare)","(1) - Nivelul B de instalare: setare standard, pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de date sau de instalare (este disponibil numai un nivel de instalare)","(1) - Nivelul B de instalare: setare standard, pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de date sau de instalare (este disponibil numai un nivel de instalare)","(1) - Nivelul B de instalare: setare standard, pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de date sau de instalare (este disponibil numai un nivel de instalare)"]
["","","","","(2) - Condiţii favorabile: centru comercial acoperit sau intrare cu uşă rotativă","(2) - Condiţii favorabile: centru comercial acoperit sau intrare cu uşă rotativă","(2) - Condiţii favorabile: centru comercial acoperit sau intrare cu uşă rotativă","(2) - Condiţii favorabile: centru comercial acoperit sau intrare cu uşă rotativă","(2) - Condiţii favorabile: centru comercial acoperit sau intrare cu uşă rotativă","(2) - Condiţii favorabile: centru comercial acoperit sau intrare cu uşă rotativă"]
["","","","","(3) - Condiţii normale: puţin vânt direct, fără uşi opuse deschise, clădire numai cu parter","(3) - Condiţii normale: puţin vânt direct, fără uşi opuse deschise, clădire numai cu parter","(3) - Condiţii normale: puţin vânt direct, fără uşi opuse deschise, clădire numai cu parter","(3) - Condiţii normale: puţin vânt direct, fără uşi opuse deschise, clădire numai cu parter","(3) - Condiţii normale: puţin vânt direct, fără uşi opuse deschise, clădire numai cu parter","(3) - Condiţii normale: puţin vânt direct, fără uşi opuse deschise, clădire numai cu parter"]
["","","","","(4) - Condiţii nefavorabile: localizarea într-un colţ sau într-o cameră pătratică, pe etaje multiple şi/sau pe o scară deschisă","(4) - Condiţii nefavorabile: localizarea într-un colţ sau într-o cameră pătratică, pe etaje multiple şi/sau pe o scară deschisă","(4) - Condiţii nefavorabile: localizarea într-un colţ sau într-o cameră pătratică, pe etaje multiple şi/sau pe o scară deschisă","(4) - Condiţii nefavorabile: localizarea într-un colţ sau într-o cameră pătratică, pe etaje multiple şi/sau pe o scară deschisă","(4) - Condiţii nefavorabile: localizarea într-un colţ sau într-o cameră pătratică, pe etaje multiple şi/sau pe o scară deschisă","(4) - Condiţii nefavorabile: localizarea într-un colţ sau într-o cameră pătratică, pe etaje multiple şi/sau pe o scară deschisă"]
["","","","","(5) - Nivel presiune sonoră (la 3 m)","(5) - Nivel presiune sonoră (la 3 m)","(5) - Nivel presiune sonoră (la 3 m)","(5) - Nivel presiune sonoră (la 3 m)","(5) - Nivel presiune sonoră (la 3 m)","(5) - Nivel presiune sonoră (la 3 m)"]
["","","","","(6) - Racordurile tubulaturii şi conexiunile electrice se află în partea superioară a unităţii","(6) - Racordurile tubulaturii şi conexiunile electrice se află în partea superioară a unităţii","(6) - Racordurile tubulaturii şi conexiunile electrice se află în partea superioară a unităţii","(6) - Racordurile tubulaturii şi conexiunile electrice se află în partea superioară a unităţii","(6) - Racordurile tubulaturii şi conexiunile electrice se află în partea superioară a unităţii","(6) - Racordurile tubulaturii şi conexiunile electrice se află în partea superioară a unităţii"]
["","","","","(7) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(7) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(7) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(7) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(7) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(7) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]