{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EABH-D9W7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EABH16DF9W7"]
["Carcasă","Colour","","","","Alb + negru"]
["","Material","","","","Răşină, foaie din metal"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","840"]
["","","","Lățime","mm","440"]
["","","","Adâncime","mm","390"]
["Greutate","Unitate","","","kg","38.0"]
["Nivel de putere sonoră","Nom.","","","dBA","44.0 (4)"]
["Nivelul de presiune sonoră","Nom.","","","dBA","30.0 (5)"]
["Gama de operare","Încălzire","Partea de apă","Min.","°C","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)"]
["","Răcire","Ambiant","Min.","° C termometru uscat","0 (6)"]
["","","Partea de apă","Min.","°C","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)"]
["Power supply","Name","","","","Consultaţi nota 8"]
["Încălzitor electric","Alimentare curent","","Nume","","9W"]
["","","","Faze","","3~"]
["","","","Frecvenţă","Hz","50"]
["","","","Tensiune","V","400"]
["","Siguranţe recomandate","","","A","20.000 (9)"]
["Note","","","","","(1) - Zona de funcţionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcţionează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcţionare BUH, nu funcţionare în timpul degivrării)"]
["","","","","","(2) - Include conducte + încălzitor de rezervă; fără vas de expansiune"]
["","","","","","(3) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicaţiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară."]
["","","","","","(4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Valoarea este măsurată într-o cameră fără ecou, la 1 m distanță de unitate. Este o valoare relativă, dependentă de distanţă/mediul acustic. Nivelul pres. sonore menționat este măsurat la o pierdere de pres. de 10 kPa în sist. de încălzire, în condiții de funcț. a apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu temp. ambiantă de 20 °C."]
["","","","","","(6) - Consultaţi domeniul de funcţionare al unităţii."]
["","","","","","(7) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare."]
["","","","","","(8) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menţionată mai sus se foloseşte numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni şi pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unităţii exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opţional are o alimentare cu curent separată."]
["","","","","","(9) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)"]