{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBH-D6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBH11DF6V","EBBH16DF6V"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb + negru","Alb + negru"]
["","Material","","","","Răşină, foaie din metal","Răşină, foaie din metal"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","840","840"]
["","","","Lățime","mm","440","440"]
["","","","Adâncime","mm","390","390"]
["Greutate","Unitate","","","kg","52.5","54.5"]
["PED","Categorie","","","","Categoria II","Categoria II"]
["Nivel de putere sonoră","Nom.","","","dBA","44 (3)","44"]
["Nivelul de presiune sonoră","Nom.","","","dBA","30 (4)","30"]
["Gama de operare","Încălzire","Partea de apă","Min.","°C","15 (5)","15"]
["","","","Max.","°C","60 (5)","60"]
["","Răcire","Ambiant","Min.","° C termometru uscat","10 (5)","10"]
["","","Partea de apă","Min.","°C","5 (5)","5"]
["","","","Max.","°C","22 (5)","22"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","Consultaţi nota 6","Consultaţi nota 6"]
["Încălzitor electric","Alimentare curent","","Nume","","6V3","6V3"]
["","","","Faze","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frecvenţă","Hz","50","50"]
["","","","Tensiune","V","230","230"]
["","Siguranţe recomandate","","","A","20 (7)","20"]
["Note","","","","","(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP.","(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP."]
["","","","","","(2) - Excluzând volumul de apă din unitate. Acest volum va garanta un nivel suficient al energiei de dejivrare pentru toate aplicaţiile, cu toate acestea, acest volum poate fi înmulţit cu 0,66 dacă valoarea setată pentru încălzire este ≥ 45° C (de ex., unităţile ventiloconvectoare)","(2) - Excluzând volumul de apă din unitate. Acest volum va garanta un nivel suficient al energiei de dejivrare pentru toate aplicaţiile, cu toate acestea, acest volum poate fi înmulţit cu 0,66 dacă valoarea setată pentru încălzire este ≥ 45° C (de ex., unităţile ventiloconvectoare)"]
["","","","","","(3) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(3) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(4) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(4) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor."]
["","","","","","(5) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(5) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","","(6) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)","(6) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)"]