{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBH-D9W / ERLA11-14DW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBH11DF9W / ERLA11DAW1","EBBH11DF9W / ERLA11D2W1","EBBH16DF9W / ERLA14DAW1","EBBH16DF9W / ERLA14D2W1"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","","kW","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Putere intrare","Încălzire","","Nom.","kW","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["COP","","","","","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["Încălzire a spaţiului","Ieşire de apă la 55 °C, climat temperat","Informaţii generale","SCOP","","3.23","3.23","3.22","3.22"]
["","","Informaţii gen.","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A++","A++","A++","A++"]
["","Ieşire de apă la 35°C, climat temperat","Informaţii generale","SCOP","","4.63","4.63","4.60","4.60"]
["","Ieşire de apă la 35 °C, climat temperat","Informaţii gen.","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Note","","","","","(1) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(2) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(2) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)","(2) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(4) - Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(4) - Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(4) - Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(5) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(5) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°."]