{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBLQ05CAV3","EBLQ07CAV3"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","3.88, 3.99","5.2, 5.15"]
["Putere intrare","Răcire","","Nom.","kW","0.95, 1.93","1.37, 2.69"]
["","Încălzire","","Nom.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.45"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["EER","","","","","4.07, 2.07","3.8, 2.1"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","735","735"]
["","","","Lățime","mm","1090","1090"]
["","","","Adâncime","mm","350","350"]
["Greutate","Unitate","","","kg","76","80"]
["Ventilator","Debit de aer","Încălzire","Înalt","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Răcire","Înalt","m³/min","52.5","52.5"]
["Gama de operare","Încălzire","Partea de apă","Min.","°C","15","15"]
["","","","Max.","°C","55.0","55.0"]
["","Răcire","Ambiant","Min.","° C termometru uscat","10.0","10.0"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","43.0","43.0"]
["","","Partea de apă","Min.","°C","5.00","5.00"]
["","","","Max.","°C","22.0","22.0"]
["","Apă caldă menajeră","Ambiant","Min.","° C termometru uscat","-25.0","-25.0"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","35.0","35.0"]
["","","Partea de apă","Min.","°C","25","25"]
["","","","Max.","°C","80","80"]
["Nivel de putere sonoră","Încălzire","","Nom.","dBA","61","62"]
["","Răcire","","Nom.","dBA","63","63"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Nom.","dBA","48","49"]
["","Răcire","","Nom.","dBA","48","50"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Cantitate","","","kg","1.3","1.45"]
["","Cantitate","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Încălzire a spaţiului","Ieşire de apă la 55 °C, climat temperat","Informaţii generale","SCOP","","3.22","3.22"]
["","","Informaţii gen.","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A++","A++"]
["","Ieşire de apă la 35°C, climat temperat","Informaţii generale","SCOP","","4.45","4.18"]
["","Ieşire de apă la 35 °C, climat temperat","Informaţii gen.","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A++","A++"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","V3","V3"]
["","Fază","","","","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50"]
["","Tensiune","","","V","230","230"]
["Note","","","","","(1) - Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condiţia 1: Ta de răcire 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Mai mică, dacă se instalează un încălzitor de rezervă; În cazul în care nu există un încălzitor de rezervă, funcţionarea pompei de căldură începe la 10 °C","(3) - Mai mică, dacă se instalează un încălzitor de rezervă; În cazul în care nu există un încălzitor de rezervă, funcţionarea pompei de căldură începe la 10 °C"]
["","","","","","(4) - Pentru mai multe detalii privind accesoriile standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare","(4) - Pentru mai multe detalii privind accesoriile standard, consultaţi manualul de instalare/utilizare"]
["","","","","","(5) - Domeniu de funcţionare pentru apă caldă menajeră (unitate exterioară): domeniu mărit prin adăugarea unui încălzitor booster. Pentru domeniul de funcţionare, consultaţi desenul separat.","(5) - Domeniu de funcţionare pentru apă caldă menajeră (unitate exterioară): domeniu mărit prin adăugarea unui încălzitor booster. Pentru domeniul de funcţionare, consultaţi desenul separat."]
["","","","","","(6) -                                             >                      Numai BSH la 50 °C, fără pompă de căldură                    ","(6) -                                             >                      Numai BSH la 50 °C, fără pompă de căldură                    "]
["","","","","","(7) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la o anumită distanţă de unitate. Aceasta este o valoare relativă care depinde de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi diagrama spectrului sonor.","(7) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu un microfon, la o anumită distanţă de unitate. Aceasta este o valoare relativă care depinde de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi diagrama spectrului sonor."]
["","","","","","(8) - Zona de funcţionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcţionează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcţionare BUH, nu funcţionare în timpul degivrării)","(8) - Zona de funcţionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcţionează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcţionare BUH, nu funcţionare în timpul degivrării)"]
["","","","","","(9) - Inclusiv tubulatură + PHE; fără vas de expansiune","(9) - Inclusiv tubulatură + PHE; fără vas de expansiune"]
["","","","","","(10) - Curentul de pornire al compresorului controlat prin inverter al Daikin Altherma este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcţionare","(10) - Curentul de pornire al compresorului controlat prin inverter al Daikin Altherma este întotdeauna mai mic sau egal cu curentul maxim de funcţionare"]