{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVX-D6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVX11S18DJ6V","EBVX11S23DJ6V","EBVX16S18DJ6V","EBVX16S23DJ6V"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb + negru","Alb + negru","Alb + negru","Alb + negru"]
["","Material","","","","Foaie metalică prevopsită","Foaie metalică prevopsită","Foaie metalică prevopsită","Foaie metalică prevopsită"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","1655","1855","1655","1855"]
["","","","Lățime","mm","595","595","595","595"]
["","","","Adâncime","mm","634","634","634","634"]
["Greutate","Unitate","","","kg","124","133","124","133"]
["PED","Categorie","","","","Categoria II","Categoria II","Categoria II","Categoria II"]
["Nivel de putere sonoră","Nom.","","","dBA","44.0","44.0","44.0","44.0"]
["Nivelul de presiune sonoră","Nom.","","","dBA","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["Gama de operare","Încălzire","Partea de apă","Min.","°C","15","15","15","15"]
["","","","Max.","°C","60","60","60","60"]
["","Răcire","Ambiant","Min.","°CDB","10","10","10","10"]
["","","Partea de apă","Min.","°C","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","22","22","22","22"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","Consultaţi nota 6","Consultaţi nota 6","Consultaţi nota 6","Consultaţi nota 6"]
["Încălzitor electric","Alimentare curent","","Nume","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Faze","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frecvenţă","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Tensiune","V","230","230","230","230"]
["","Siguranţe recomandate","","","A","20","20","20","20"]
["Note","","","","","(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP.","(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP.","(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP.","(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP."]
["","","","","","(2) - Se bazează pe o dT de 45 K","(2) - Se bazează pe o dT de 45 K","(2) - Se bazează pe o dT de 45 K","(2) - Se bazează pe o dT de 45 K"]
["","","","","","(3) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune","(3) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune","(3) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune","(3) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune"]
["","","","","","(4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(5) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(5) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(5) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","","(6) - 4 poli curbă de 20 A 400 V clasă de declanșare C (consultați schema electrică)","(6) - 4 poli curbă de 20 A 400 V clasă de declanșare C (consultați schema electrică)","(6) - 4 poli curbă de 20 A 400 V clasă de declanșare C (consultați schema electrică)","(6) - 4 poli curbă de 20 A 400 V clasă de declanșare C (consultați schema electrică)"]