{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX08EA9W","EHBX08EF9W"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb + negru","Alb + negru"]
["","Material","","","","Răşină, foaie din metal","Răşină, foaie din metal"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","840","840"]
["","","","Lățime","mm","440","440"]
["","","","Adâncime","mm","390","390"]
["Greutate","Unitate","","","kg","42.4","42.4"]
["PED","Categorie","","","","Art. 4.3, Consultaţi nota 1","Art. 4.3, Consultaţi nota 1"]
["Nivel de putere sonoră","Nom.","","","dBA","42 (4)","42 (4)"]
["Nivelul de presiune sonoră","Nom.","","","dBA","28 (5)","28 (5)"]
["Gama de operare","Încălzire","Partea de apă","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","Răcire","Ambiant","Min.","° C termometru uscat","0 (6)","0 (6)"]
["","","Partea de apă","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Max.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","Consultaţi nota 7","Consultaţi nota 7"]
["Încălzitor electric","Alimentare curent","","Nume","","9W","9W"]
["","","","Faze","","3~","3~"]
["","","","Frecvenţă","Hz","50","50"]
["","","","Tensiune","V","400","400"]
["","Siguranţe recomandate","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Note","","","","","(1) - Categoria unităţii PED: Art3§3: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE","(1) - Categoria unităţii PED: Art3§3: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE"]
["","","","","","(2) - Zona de funcţionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcţionează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcţionare BUH, nu funcţionare în timpul degivrării)","(2) - Zona de funcţionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcţionează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcţionare BUH, nu funcţionare în timpul degivrării)"]
["","","","","","(3) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicaţiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară.","(3) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicaţiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară."]
["","","","","","(4) - Termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C-LWC 35°C (DT=5°C)","(4) - Termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C-LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor. Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută care","(5) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor. Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută care"]
["","","","","","(6) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(6) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","","(7) - Alimentarea electrică menţionată mai sus pentru cutia de comandă este numai pentru încălzitorul auxiliar. Cutia de comutatoare a cutiei controlerului este furnizată în unitatea exterioară. Rezervorul de apă caldă menajeră opţional are o alimentare cu curent separată.","(7) - Alimentarea electrică menţionată mai sus pentru cutia de comandă este numai pentru încălzitorul auxiliar. Cutia de comutatoare a cutiei controlerului este furnizată în unitatea exterioară. Rezervorul de apă caldă menajeră opţional are o alimentare cu curent separată."]
["","","","","","(8) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)","(8) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)"]
["","","","","","(9) - Selectaţi diametrul şi tipul în funcţie de normele naţionale şi locale","(9) - Selectaţi diametrul şi tipul în funcţie de normele naţionale şi locale"]