{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVX-E6VG"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVX04S18EA6VG","EHVX04S23EA6VG","EHVX08S18EA6VG","EHVX08S23EA6VG"]
["Carcasă","Culoare","","","","Gri + negru","Alb + negru","Alb + negru","Alb + negru"]
["","Material","","","","Foaie metalică prevopsită","Foaie metalică prevopsită","Foaie metalică prevopsită","Foaie metalică prevopsită"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","1,650","1,850","1,650","1,850"]
["","","","Lățime","mm","595","595","595","595"]
["","","","Adâncime","mm","625","625","625","625"]
["Greutate","Unitate","","","kg","119","128","119","128"]
["PED","Categorie","","","","Art. 4.3, Consultaţi nota 1","Art. 4.3, Consultaţi nota 1","Art. 4.3, Consultaţi nota 1","Art. 4.3, Consultaţi nota 1"]
["Nivel de putere sonoră","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Nivelul de presiune sonoră","Nom.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Gama de operare","Încălzire","Partea de apă","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Răcire","Ambiant","Min.","° C termometru uscat","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Partea de apă","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","Consultaţi nota 9","Consultaţi nota 9","Consultaţi nota 9","Consultaţi nota 9"]
["Încălzitor electric","Alimentare curent","","Nume","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Faze","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frecvenţă","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Tensiune","V","230","230","230","230"]
["","Siguranţe recomandate","","","A","20","20","20","20"]
["Note","","","","","(1) - Categoria unităţii PED: Art3§3: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE","(1) - Categoria unităţii PED: Art3§3: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE","(1) - Categoria unităţii PED: Art3§3: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE","(1) - Categoria unităţii PED: Art3§3: exclus din domeniul de acţiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE"]
["","","","","","(2) - Zona de funcţionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcţionează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcţionare BUH, nu funcţionare în timpul degivrării)","(2) - Zona de funcţionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcţionează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcţionare BUH, nu funcţionare în timpul degivrării)","(2) - Zona de funcţionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcţionează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcţionare BUH, nu funcţionare în timpul degivrării)","(2) - Zona de funcţionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcţionează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcţionare BUH, nu funcţionare în timpul degivrării)"]
["","","","","","(3) - Se bazează pe o dT de 45 K","(3) - Se bazează pe o dT de 45 K","(3) - Se bazează pe o dT de 45 K","(3) - Se bazează pe o dT de 45 K"]
["","","","","","(4) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune","(4) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune","(4) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune","(4) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune"]
["","","","","","(5) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicaţiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară.","(5) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicaţiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară.","(5) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicaţiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară.","(5) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicaţiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară."]
["","","","","","(6) - Termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C-LWC 35°C (DT=5°C)","(6) - Termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C-LWC 35°C (DT=5°C)","(6) - Termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C-LWC 35°C (DT=5°C)","(6) - Termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C-LWC 35°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(7) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(7) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(7) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(7) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor."]
["","","","","","(8) - Consultaţi domeniul de funcţionare al unităţii.","(8) - Consultaţi domeniul de funcţionare al unităţii.","(8) - Consultaţi domeniul de funcţionare al unităţii.","(8) - Consultaţi domeniul de funcţionare al unităţii."]
["","","","","","(9) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menţionată mai sus se foloseşte numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni şi pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unităţii exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opţional are o alimentare cu curent separată.","(9) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menţionată mai sus se foloseşte numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni şi pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unităţii exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opţional are o alimentare cu curent separată.","(9) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menţionată mai sus se foloseşte numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni şi pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unităţii exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opţional are o alimentare cu curent separată.","(9) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menţionată mai sus se foloseşte numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni şi pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unităţii exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opţional are o alimentare cu curent separată."]
["","","","","","(10) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)","(10) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)","(10) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)","(10) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)"]
["","","","","","(11) - 2 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)","(11) - 2 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)","(11) - 2 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)","(11) - 2 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)"]