{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":6,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHH2E-AV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHH2E260AAV3"]
["Timp de încălzire","Max.","","","hh:mm","10:14:00, 07:56:46"]
["COP","","","","","3.10, 3.60"]
["Apă caldă menajeră","Ieşire","","Nom","kW","1.8"]
["Volum echivalent de apă caldă","Max.","","","l","342"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","2000"]
["","","","Diametru","mm","650"]
["Greutate","Unitate","","Goală","kg","95"]
["","","","Totală","kg","349"]
["","Unitate ambalată","","","kg","115"]
["Locul de instalare","","","","","Interior"]
["Clasa IP","","","","","IP-X4"]
["Compresor","Tip","","","","Rotativ fără inverter"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-134a"]
["","GWP","","","","1430.0"]
["","Cantitate","","","tCO2Eq","1.29"]
["","Cantitate","","","kg","0.900"]
["Pompă de căldură","Carcasă","","Culoare","","Corp alb/parte superioară neagră"]
["","","","Material","","Capac: Finisaj superior EPP"]
["","Domeniu de funcţionare","Ambiant","Min.","°CDB","-7"]
["","","","Max.","°CDB","38"]
["","Metodă de dejivrare","","","","Activ cu ventil de gaz fierbinte"]
["","Pornire automată degivrare","","","°C","-2"]
["","Presiune sistem","","Max.","bar","7"]
["Rezervor","Domeniu de funcţionare","Partea de apă","Max.","°C","56"]
["","","","Min.","°C","10"]
["","Putere element de încălzire integrat","","Nom.","kW","1.5"]
["","Carcasă","","Culoare","","Alb"]
["","","","Material","","ABS presat"]
["","Dimensiuni","Unitate","Înălţime","mm","1500"]
["","Instalare","","Este posibilă conectarea la sisteme solare","","Nu"]
["Informaţii generale","Descrierea produsului","","Pompă de căldură aer-apă","","Da"]
["","Detalii furnizor/producător","","Numele şi adresa","","ELIC - Via Pietro Zorutti 13/14, 33074 Fontanafredda ITALY"]
["Încălzire apă caldă menajeră","Informaţii generale","","Profil de sarcină declarat","","XL"]
["","","","Clasă de eficienţă energetică pentru încălzirea apei","","A+"]
["","","","Setare temperatură termostat","°C","55"]
["Nivel de putere sonoră","Încălzire apă caldă menajeră","","Unitate exterioară","dBA","52"]
["","","","Unitate interioară","dBA","53"]
["Încălzire apă caldă menajeră","Climat mediu","","CAE (consum anual de energie)","kWh","1323"]
["","Climat rece","","CAE (consum anual de energie)","kWh","1826"]
["","Climat cald","","CAE (consum anual de energie)","kWh","1296"]
["Pompă de căldură","Alimentare curent","","Fază","","1P"]
["","","","Frecvenţă","Hz","50"]
["","","","Tensiune","V","230"]
["","Alimentare electrică","","Curent maxim de lucru","A","2"]
["Rezervor","Alimentare curent","","Fază","","1P"]
["","","","Frecvenţă","Hz","50"]
["","","","Tensiune","V","230"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","","A+ ~ F"]
["Note","","","","","(1) - Conform EN16147-2011, temperatură de intrare 7 °C, temperatură cameră 20 °C, intrare apă rece 10 °C"]
["","","","","","(2) - Conform EN16147-2011, temperatură de intrare 15°C, temperatură cameră 20 °C, intrare apă rece 10 °C"]