{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":7,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHWCH-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHWCH300BA","EKHWCH500BA"]
["Montaj","","","","","Pardoseală","Pardoseală"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb trafic (RAL9016)/Gri închis (RAL7011)","Alb trafic (RAL9016)/Gri închis (RAL7011)"]
["","Material","","","","Polipropilenă rezistentă la impact","Polipropilenă rezistentă la impact"]
["Dimensiuni","Unitate","Înălţime","Rezervor","mm","1,650","1,660"]
["","","","Lățime","mm","595","790"]
["","","","Adâncime","mm","615","790"]
["Greutate","Unitate","","Goală","kg","51","74"]
["","","","Totală","kg","351","574"]
["Rezervor","Volum de apă","","","l","294","477"]
["","Material","","","","Polipropilenă","Polipropilenă"]
["","Temperatura maximă a apei","","","°C","85","85"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","","B","B"]
["Schimbător de căldură","Apă caldă menajeră","","Cantitate","","1","1"]
["","","","Material tuburi","","Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)","Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)"]
["","","","Volumul intern al serpentinei","l","18.6","23.8"]
["","","","Presiune de funcţionare","bar","6","6"]
["","","","Randamentul termic specific mediu","W/K","1,890","2,450"]
["","Încărcare","","Cantitate","","1","1"]
["","","","Material tuburi","","Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)","Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)"]
["","","","Volumul intern al serpentinei","l","9","9"]
["","","","Presiune de funcţionare","bar","3","3"]
["","","","Randamentul termic specific mediu","W/K","920","1,030"]
["","Încălzire solară suplimentară","","Cantitate","","","1"]
["","","","Material tuburi","","","Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)"]
["","","","Volumul intern al serpentinei","l","","4"]
["","","","Presiune de funcţionare","bar","","3"]
["","","","Randamentul termic specific mediu","W/K","","350"]
["Note","","","","","(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897","(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897"]
["","","","","","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C","(2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C"]
["","","","","","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃","(3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃"]
["","","","","","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃","(4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃"]
["","","","","","(5) - Pentru volum de apă la robinet 140 l -> 5820 Wh (baie)/8 kW pompă de căldură","(5) - Pentru volum de apă la robinet 140 l -> 5820 Wh (baie)/8 kW pompă de căldură"]
["","","","","","(6) - Pentru volum de apă la robinet 90 l -> 3660 Wh (baie)/8 kW pompă de căldură","(6) - Pentru volum de apă la robinet 90 l -> 3660 Wh (baie)/8 kW pompă de căldură"]
["","","","","","(7) - Pentru volum de apă la robinet 140 l -> 5820 Wh (baie)/16 kW pompă de căldură","(7) - Pentru volum de apă la robinet 140 l -> 5820 Wh (baie)/16 kW pompă de căldură"]
["","","","","","(8) - Pentru volum de apă la robinet 90 l -> 3660 Wh (baie)/16 kW pompă de căldură","(8) - Pentru volum de apă la robinet 90 l -> 3660 Wh (baie)/16 kW pompă de căldură"]