{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELSX-E / ERRA-EW17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELSX12P30EG / ERRA08EAW17","ELSX12P50EG / ERRA08EAW17","ELSX12P30EG / ERRA10EAW17","ELSX12P50EG / ERRA10EAW17","ELSX12P30EG / ERRA12EAW17","ELSX12P50EG / ERRA12EAW17"]
["Unitate interioară","","","","","ELSX12P30EG","ELSX12P50EG","ELSX12P30EG","ELSX12P50EG","ELSX12P30EG","ELSX12P50EG"]
["Capacitate de încălzire","Min.","","","kW","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)","3.45 (1)"]
["","Nom.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Max.","","","kW","7.95 (1)","7.95 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)"]
["Putere intrare","Încălzire","","Min.","kW","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)","0.70 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)","1.21 (2)"]
["","","","Max.","kW","1.63 (5)","1.63 (5)","1.98 (5)","1.98 (5)","2.21 (5)","2.21 (5)"]
["","Răcire","","Nom.","kW","2.08 (3), 1.13 (4)","2.08 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.57 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)","2.86 (3), 1.13 (4)"]
["Putere absorbită","Apă caldă menajeră de la 10°C la 50 °C","","Nom.","kWh","3.44 (6)","4.65 (6)","3.44 (6)","4.65 (6)","3.44 (6)","4.65 (6)"]
["Timp de încălzire de la 10°C la 50 °C","h","","","","2 h 29 min","3 h 45 min","2 h 29 min","3 h 45 min","2 h 29 min","3 h 45 min"]
["COP","","","","","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)","5.10 (2)"]
["EER","","","","","3.28 (3), 5.75 (4)","3.28 (3), 5.75 (4)","5.75 (4)","5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)","3.01 (3), 5.75 (4)"]
["Încălzire apă caldă menajeră","Informaţii generale","","Profil de sarcină declarat","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Climat mediu","","Clasă de eficienţă energetică pentru încălzirea apei","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Încălzire a spaţiului","Ieşire de apă la 55 °C, climat temperat","Informaţii generale","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["","","Informaţii gen.","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Ieşire de apă la 35°C, climat temperat","Informaţii generale","SCOP","","4.95","4.95","4.98","4.98","4.98","4.98"]
["","Ieşire de apă la 35 °C, climat temperat","Informaţii gen.","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Note","","","","","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511"]
["","","","","","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă"]