{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELSXB-E"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELSXB12P30EG","ELSXB12P50EG","ELSXB12P30EF (Archived)","ELSXB12P50EF (Archived)"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)","Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)","Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)","Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)"]
["","Material","","","","Polipropilenă rezistentă la impact","Polipropilenă rezistentă la impact","Polipropilenă rezistentă la impact","Polipropilenă rezistentă la impact"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","1891","1910","1893","1910"]
["","","","Lățime","mm","594","792","594","792"]
["","","","Adâncime","mm","680","817","680","817"]
["Greutate","Unitate","","","kg","93.0","115","76.0","91.0"]
["PED","Categorie","","","","Categoria II","Categoria II","Categoria II","Categoria II"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Nivel de putere sonoră","Nom.","","","dBA","44.7","44.7","44.7","44.7"]
["Nivelul de presiune sonoră","Nom.","","","dBA","36.8","36.8","36.8","36.8"]
["Gama de operare","Încălzire","Partea de apă","Min.","°C","15 (3)","15 (3)","15 (3)","15 (3)"]
["","","","Max.","°C","65 (3)","65 (3)","65 (3)","65 (3)"]
["","Răcire","Ambiant","Min.","°CDB","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10 (3)"]
["","","Partea de apă","Min.","°C","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5 (3)"]
["","","","Max.","°C","22 (3)","22 (3)","22 (3)","22 (3)"]
["Alimentare electrică","Fază","","","","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","230","230","230","230"]
["Note","","","","","(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP.","(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP.","(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP.","(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP."]
["","","","","","(2) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897","(2) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897","(2) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897","(2) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897"]
["","","","","","(3) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(3) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(3) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare","(3) - Pentru mai multe detalii, consultaţi desenul pentru domeniul de funcţionare"]