{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPGA011-016DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPGA11DAV37","EPGA14DAV37","EPGA16DAV37"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Nom.","dBA","48.0 (2)","49.0 (2)"]
["","Răcire","","Nom.","dBA","55.0 (3)","55.0 (3)"]
["Nivel de putere sonoră","Încălzire","","Nom.","dBA","64.0 (1)","64.0 (1)"]
["","Răcire","","Nom.","dBA","68.0 (1)","68.0 (1)"]
["Agent frigorific","GWP","","","","675.0","675.0"]
["","Încărcare","","","kg","3.50","3.50"]
["","Tip","","","","R-32","R-32"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","1,160","1,160"]
["","","","Adâncime","mm","380","380"]
["","","","Înălțime","mm","1,440","1,440"]
["Greutate","Unitate","","","kg","143","143"]
["Gama de operare","Răcire","","Max.","° C termometru uscat","43","43"]
["","","","Min.","° C termometru uscat","10","10"]
["","Apă caldă menajeră","","Min.","° C termometru uscat","-28","-28"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","35","35"]
["Racorduri ţevi","Diferenţa de nivel","IU - OU","Max.","m","10.0","10.0"]
["Power supply","Fază","","","","1N~","1N~"]
["","Nume","","","","V3","V3"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50"]
["","Tensiune","","","V","230","230"]
["Curent","Siguranţe recomandate","","","A","32","32"]
["Note","","","","","(1) - Răcire Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) - Încălzire Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Răcire Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) - Încălzire Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Răcire Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) - Încălzire Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu ajutorul unui microfon amplasat la o anumită distanţă de unitate. Este o valoare relativă, care depinde de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi desenul spectrului audio. Condiţii: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu ajutorul unui microfon amplasat la o anumită distanţă de unitate. Este o valoare relativă, care depinde de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi desenul spectrului audio. Condiţii: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).","(2) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu ajutorul unui microfon amplasat la o anumită distanţă de unitate. Este o valoare relativă, care depinde de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi desenul spectrului audio. Condiţii: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)."]
["","","","","","(3) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu ajutorul unui microfon amplasat la o anumită distanţă de unitate. Este o valoare relativă, care depinde de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi desenul spectrului audio. Condiţii: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(3) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu ajutorul unui microfon amplasat la o anumită distanţă de unitate. Este o valoare relativă, care depinde de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi desenul spectrului audio. Condiţii: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(3) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu ajutorul unui microfon amplasat la o anumită distanţă de unitate. Este o valoare relativă, care depinde de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi desenul spectrului audio. Condiţii: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","","","1440"]
["","","","Lățime","mm","","","1160"]
["","","","Adâncime","mm","","","380"]
["Greutate","Unitate","","","kg","","","143"]
["Domeniu de funcţionare","Răcire","","Min.","° C termometru uscat","","","10"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","","","43"]
["Gama de operare","Apă caldă menajeră","","Min.","° C termometru uscat","","","-28"]
["Domeniu de funcţionare","Apă caldă menajeră","","Max.","° C termometru uscat","","","35"]
["Nivel de putere sonoră","Încălzire","","Nom.","dBA","","","66"]
["","Răcire","","Nom.","dBA","","","68"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Nom.","dBA","","","52.0 (2)"]
["","Răcire","","Nom.","dBA","","","55"]
["Agent frigorific","Tip","","","","","","R-32"]
["","GWP","","","","","","675"]
["","Cantitate","","","tCO2Eq","","","2.36"]
["","Cantitate","","","kg","","","3.5"]
["Racorduri ţevi","Diferenţa de nivel","IU - OU","Max.","m","","","10.0"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","","","V3"]
["","Fază","","","","","","Monofazat"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","","","50"]
["","Tensiune","","","V","","","230"]
["Curent","Siguranţe recomandate","","","A","","","32"]