{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA08-12EW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA08EAW1","EPRA10EAW1","EPRA12EAW1"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Lățime","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Adâncime","mm","533","533","533"]
["Greutate","Unitate","","","kg","118","118","118"]
["Ventilator","Debit de aer","Încălzire","Înalt","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["","","Răcire","Înalt","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["Domeniu de funcţionare","Răcire","","Min.","° C termometru uscat","10","10","10"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","43","43","43"]
["Gama de operare","Apă caldă menajeră","","Min.","° C termometru uscat","-28","-28","-28"]
["Domeniu de funcţionare","Apă caldă menajeră","","Max.","° C termometru uscat","35","35","35"]
["Nivel de putere sonoră","Încălzire","","Nom.","dBA","55.6","55.6","55.6"]
["","Răcire","","Nom.","dBA","61.2","61.4","60.9"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Nom.","dBA","41.1","41.1","41.1"]
["","Răcire","","Nom.","dBA","47.1","47.1","47.2"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Cantitate","","","tCO2Eq","2.19","2.19","2.19"]
["","Cantitate","","","kg","3.25","3.25","3.25"]
["Racorduri ţevi","Diferenţa de nivel","IU - OU","Max.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","W1","W1","W1"]
["","Fază","","","","3~","3~","3~"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","400","400","400"]
["Curent","Siguranţe recomandate","","","A","16","16","16"]
["Note","","","","","(1) - Răcire Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) - Încălzire Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Răcire Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) - Încălzire Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)","(1) - Răcire Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) - Încălzire Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Condiţia 2: Ta de răcire 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Ta de încălzire DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(3) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor.","(3) - Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi diagramele de nivel sonor."]
["","","","","","(4) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu ajutorul unui microfon amplasat la o anumită distanţă de unitate. Este o valoare relativă, care depinde de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi desenul spectrului audio. Condiţii: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu ajutorul unui microfon amplasat la o anumită distanţă de unitate. Este o valoare relativă, care depinde de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi desenul spectrului audio. Condiţii: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).","(4) - Nivelul presiunii sonore este măsurat cu ajutorul unui microfon amplasat la o anumită distanţă de unitate. Este o valoare relativă, care depinde de distanţă şi de mediul acustic. Pentru mai multe informaţii, consultaţi desenul spectrului audio. Condiţii: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C)."]