{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERGA-EVH7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERGA08EAV3H7"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","740"]
["","","","Lățime","mm","884"]
["","","","Adâncime","mm","388"]
["Greutate","Unitate","","","kg","58.5"]
["Domeniu de funcţionare","Răcire","","Min.","° C termometru uscat","10"]
["","","","Max.","° C termometru uscat","43"]
["Gama de operare","Apă caldă menajeră","","Min.","° C termometru uscat","-25"]
["Domeniu de funcţionare","Apă caldă menajeră","","Max.","° C termometru uscat","35"]
["Nivel de putere sonoră","Încălzire","","Nom.","dBA","62 (1)"]
["","Răcire","","Nom.","dBA","62 (1)"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","","Nom.","dBA","49 (1)"]
["","Răcire","","Nom.","dBA","50 (1)"]
["Agent frigorific","Tip","","","","R-32"]
["","GWP","","","","675.0"]
["","Cantitate","","","tCO2Eq","1.01"]
["","Cantitate","","","kg","1.50"]
["Racorduri conducte","Lichid","","Dext","mm","6"]
["","Gaz","","Dext","mm","15.9"]
["Racorduri ţevi","Drenare","","Dext","mm","18"]
["","Diferenţa de nivel","IU - OU","Max.","m","30.0"]
["Racorduri conducte","Izolație termică","","","","Ţevile cu lichid şi cele cu gaz"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","V3"]
["","Fază","","","","Monofazat"]
["Alimentare curent","Frecvenţă","","","Hz","50"]
["","Tensiune","","","V","230"]
["Curent","Siguranţe recomandate","","","A","25"]
["Note","","","","","(1) - Răcire Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C) - Încălzire Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)"]