{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":17,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBH16E6V7 / EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBH16EF6V7 / EPRA14DAW17","ETBH16EF6V7 / EPRA14DBW17","ETBH16EJ6V7 / EPRA14DAW17","ETBH16EJ6V7 / EPRA14DBW17","ETBH16EF6V7 / EPRA16DBW17","ETBH16EF6V7 / EPRA16DAW17","ETBH16EJ6V7 / EPRA16DAW17","ETBH16EJ6V7 / EPRA16DBW17","ETBH16EF6V7 / EPRA18DBW17","ETBH16EF6V7 / EPRA18DAW17","ETBH16EJ6V7 / EPRA18DAW17","ETBH16EJ6V7 / EPRA18DBW17"]
["Unitate interioară","","","","","","","ETBH16EJ6V7","ETBH16EJ6V7","","","ETBH16EJ6V7","ETBH16EJ6V7","","","ETBH16EJ6V7","ETBH16EJ6V7"]
["Capacitate de încălzire","Min.","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Nom.","","","kW","5.90 (2)","5.90 (2)","5.90 (2)","5.90 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Max.","","","kW","9.75 (1)","9.75 (1)","9.75 (1)","9.75 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)"]
["Putere intrare","Încălzire","","Min.","kW","0.84 (5)","0.84 (5)","0.84 (5)","0.84 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.23 (2)","1.23 (2)","1.23 (2)","1.23 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","","","Max.","kW","2.17 (5)","2.17 (5)","2.17 (5)","2.17 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79 (2)","4.79 (2)","4.79 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Încălzire a spaţiului","Ieşire de apă la 55 °C, climat temperat","Informaţii generale","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["","","Informaţii gen.","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Ieşire de apă la 35°C, climat temperat","Informaţii generale","SCOP","","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71"]
["","Ieşire de apă la 35 °C, climat temperat","Informaţii gen.","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Note","","","","","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(3) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(3) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511"]
["","","","","","(4) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(4) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(4) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(4) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(4) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(4) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă"]
["","","","","","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","","","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","","","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511"]
["","","","","","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","","","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","","","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","","","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","","","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă"]