{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBX12E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBX12EF6V"]
["Carcasă","Culoare","","","","Alb + negru"]
["","Material","","","","Răşină, foaie din metal"]
["Dimensiuni","Unitate","","Înălțime","mm","840"]
["","","","Lățime","mm","440"]
["","","","Adâncime","mm","390"]
["Greutate","Unitate","","","kg","36.5"]
["Nivel de putere sonoră","Nom.","","","dBA","44.0"]
["Nivelul de presiune sonoră","Nom.","","","dBA","30.0"]
["Gama de operare","Încălzire","Partea de apă","Min.","°C","0"]
["","","","Max.","°C","0"]
["","Răcire","Ambiant","Min.","° C termometru uscat","0"]
["","","Partea de apă","Min.","°C","0"]
["","","","Max.","°C","0"]
["Alimentare electrică","Nume","","","","Consultaţi nota 8"]
["Încălzitor electric","Alimentare curent","","Nume","","6V3"]
["","","","Faze","","1~ / 3~"]
["","","","Frecvenţă","Hz","50"]
["","","","Tensiune","V","230"]
["","Siguranţe recomandate","","","A","20"]
["Note","","","","","(1) - Zona de funcţionare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci când unitatea funcţionează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcţionare BUH, nu funcţionare în timpul degivrării)"]
["","","","","","(2) - Include conducte + încălzitor de rezervă; fără vas de expansiune"]
["","","","","","(3) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicaţiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară."]
["","","","","","(4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Valoarea este măsurată într-o cameră fără ecou, la 1 m distanță de unitate. Este o valoare relativă, dependentă de distanţă/mediul acustic. Nivelul pres. sonore menționat este măsurat la o pierdere de pres. de 10 kPa în sist. de încălzire, în condiții de funcț. a apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu temp. ambiantă de 20 °C."]
["","","","","","(6) - Consultaţi domeniul de funcţionare al unităţii."]
["","","","","","(7) - În funcţie de modul de funcționare; consultaţi manualul de instalare."]
["","","","","","(8) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)"]