{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSX16E / EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSX16P30EF / EPRA14DAW17","ETSX16P50EF / EPRA14DAW17","ETSX16P30EF / EPRA16DAW17","ETSX16P50EF / EPRA16DAW17","ETSX16P30EF / EPRA18DAW17","ETSX16P50EF / EPRA18DAW17"]
["Capacitate de încălzire","Min.","","","kW","37.00 (1)","37.00 (1)","396.00 (1)","396.00 (1)","44.00 (1)","44.00 (1)"]
["","Nom.","","","kW","59.0 (2)","59.0 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Max.","","","kW","975.00 (1)","975.00 (1)","1,044.00 (1)","1,044.00 (1)","116.00 (1)","116.00 (1)"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","106 (3), 69.0 (4)","106 (3), 69.0 (4)","115 (3), 788 (4)","115 (3), 788 (4)","125 (3), 886 (4)","125 (3), 886 (4)"]
["Putere intrare","Încălzire","","Min.","kW","84.00 (5)","84.00 (5)","9.00 (5)","9.00 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","123 (2)","123 (2)","18.0 (2)","18.0 (2)","18.0 (2)","18.0 (2)"]
["","","","Max.","kW","217.00 (5)","217.00 (5)","232.00 (5)","232.00 (5)","258.00 (5)","258.00 (5)"]
["","Răcire","","Nom.","kW","255 (3), 256 (4)","255 (3), 256 (4)","28.0 (3), 293 (4)","28.0 (3), 293 (4)","305 (3), 331 (4)","305 (3), 331 (4)"]
["COP","","","","","479.00 (2)","479.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["EER","","","","","413.00 (3), 27.00 (4)","413.00 (3), 27.00 (4)","411.00 (3), 269.00 (4)","411.00 (3), 269.00 (4)","409.00 (3), 268.00 (4)","409.00 (3), 268.00 (4)"]
["Încălzire apă caldă menajeră","Informaţii generale","","Profil de sarcină declarat","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Climat mediu","","Clasă de eficienţă energetică pentru încălzirea apei","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Încălzire a spaţiului","Ieşire de apă la 55 °C, climat temperat","Informaţii generale","SCOP","","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63"]
["","","Informaţii gen.","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Ieşire de apă la 35°C, climat temperat","Informaţii generale","SCOP","","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81"]
["","Ieşire de apă la 35 °C, climat temperat","Informaţii gen.","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Note","","","","","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511"]