{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":17,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVH16E6V7 / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVH16S23EJ6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16S18EJ6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16S23EA6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16S18EA6V7 / EPRA14DAV37","ETVH16S23EJ6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16S18EJ6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16S23EA6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16S18EA6V7 / EPRA16DAV37","ETVH16S23EJ6V7 / EPRA18DAV37","ETVH16S18EJ6V7 / EPRA18DAV37","ETVH16S23EA6V7 / EPRA18DAV37","ETVH16S18EA6V7 / EPRA18DAV37"]
["Capacitate de încălzire","Min.","","","kW","3.70","3.70","3.70","3.70","3.96","3.96","3.96","3.96","4.40","4.40","4.40","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.69","5.69","5.69","5.69","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Max.","","","kW","10.18","10.18","10.18","10.18","10.91","10.91","10.91","10.91","12.12","12.12","12.12","12.12"]
["Putere intrare","Încălzire","","Min.","kW","0.88","0.88","0.88","0.88","0.95","0.95","0.95","0.95","1.05","1.05","1.05","1.05"]
["","","","Nom.","kW","1.22","1.22","1.22","1.22","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Max.","kW","2.09","2.09","2.09","2.09","2.24","2.24","2.24","2.24","2.49","2.49","2.49","2.49"]
["Putere absorbită","Apă caldă menajeră de la 10°C la 50 °C","","Nom.","kWh","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57"]
["Timp de încălzire de la 10°C la 50 °C","hr","","","","1 h 13 min la o temperatură ambiantă de 7 °C","9 h, 20 min la o temperatură ambiantă de 7 °C","1 h 13 min la o temperatură ambiantă de 7 °C","9 h, 20 min la o temperatură ambiantă de 7 °C","1 h 13 min la o temperatură ambiantă de 7 °C","9 h, 20 min la o temperatură ambiantă de 7 °C","1 h 13 min la o temperatură ambiantă de 7 °C","9 h, 20 min la o temperatură ambiantă de 7 °C","1 h 13 min la o temperatură ambiantă de 7 °C","9 h, 20 min la o temperatură ambiantă de 7 °C","1 h 13 min la o temperatură ambiantă de 7 °C","9 h, 20 min la o temperatură ambiantă de 7 °C"]
["COP","","","","","4.67","4.67","4.67","4.67","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Încălzire apă caldă menajeră","Informaţii generale","","Profil de sarcină declarat","","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L"]
["","Climat mediu","","Clasă de eficienţă energetică pentru încălzirea apei","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Încălzire a spaţiului","Ieşire de apă la 55 °C, climat temperat","Informaţii generale","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["","","Informaţii gen.","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Ieşire de apă la 35°C, climat temperat","Informaţii generale","SCOP","","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51"]
["","Ieşire de apă la 35 °C, climat temperat","Informaţii gen.","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Note","","","","","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(3) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511"]
["","","","","","(4) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(4) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(4) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(4) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(4) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(4) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(4) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(4) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(4) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(4) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(4) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(4) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(5) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă"]