{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVX12E6V / EPRA08-12EV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVX12S23EJ6V / EPRA08EAV3","ETVX12S18EA6V / EPRA08EAV3","ETVX12S18EJ6V / EPRA08EAV3","ETVX12S23EA6V / EPRA08EAV3","ETVX12S23EJ6V / EPRA10EAV3","ETVX12S18EA6V / EPRA10EAV3","ETVX12S18EJ6V / EPRA10EAV3","ETVX12S23EA6V / EPRA10EAV3","ETVX12S23EJ6V / EPRA12EAV3","ETVX12S18EA6V / EPRA12EAV3","ETVX12S18EJ6V / EPRA12EAV3","ETVX12S23EA6V / EPRA12EAV3"]
["Indoor unit","","","","","","ETVX12S18EA6V","","ETVX12S23EA6V","","ETVX12S18EA6V","","ETVX12S23EA6V","","ETVX12S18EA6V","","ETVX12S23EA6V"]
["Capacitate de încălzire","Min.","","","kW","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)"]
["","Nom.","","","kW","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Max.","","","kW","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)"]
["Putere intrare","Încălzire","","Min.","kW","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)"]
["","","","Max.","kW","1.69 (5)","1.69 (5)","1.69 (5)","1.69 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)"]
["","Răcire","","Nom.","kW","2.15 (3), 1.16 (4)","2.15 (3), 1.16 (4)","2.15 (3), 1.16 (4)","2.15 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)"]
["Putere absorbită","Apă caldă menajeră de la 10°C la 50 °C","","Nom.","kWh","3.19 (6)","2.63 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)"]
["Timp de încălzire de la 10°C la 50 °C","h","","","","2 h 10 min","1 h 51 min","1 h 51 min","2 h 10 min","2 h 10 min","1 h 51 min","1 h 51 min","2 h 10 min","2 h 10 min","1 h 51 min","1 h 51 min","2 h 10 min"]
["COP","","","","","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)"]
["EER","","","","","3.17 (3), 5.56 (4)","3.17 (3), 5.56 (4)","3.17 (3), 5.56 (4)","3.17 (3), 5.56 (4)","3.0 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)"]
["Încălzire apă caldă menajeră","Informaţii generale","","Profil de sarcină declarat","","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L"]
["","Climat mediu","","Clasă de eficienţă energetică pentru încălzirea apei","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Încălzire a spaţiului","Ieşire de apă la 55 °C, climat temperat","Informaţii generale","SCOP","","3.47","3.47","3.47","3.47","3.48","3.48","3.48","3.48","3.48","3.48","3.48","3.48"]
["","","Informaţii gen.","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Ieşire de apă la 35°C, climat temperat","Informaţii generale","SCOP","","4.79","4.79","4.79","4.79","4.82","4.82","4.82","4.82","4.82","4.82","4.82","4.82"]
["","Ieşire de apă la 35 °C, climat temperat","Informaţii gen.","Clasă de eficienţă a încălzirii spaţiului","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Note","","","","","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C","(1) - Capacitate conform standardului EN14511 şi valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condiţie: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(3) - Răcire: EW 12℃; LW 7℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB","(4) - Răcire: EW 23℃; LW 18℃; condiţii de temperatură ambiantă: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511","(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unităţile interioare şi exterioare, inclusiv de pompa de circulaţie; conform EN14511"]
["","","","","","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.","(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147."]
["","","","","","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă","(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]