{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":81,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-XL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-XLB1","EWAT115B-XLB1","EWAT145B-XLB1","EWAT180B-XLB2-VFDFAN","EWAT180B-XLB2","EWAT185B-XLB1","EWAT200B-XLB2-VFDFAN","EWAT200B-XLB2","EWAT220B-XLB2-VFDFAN","EWAT220B-XLB2","EWAT230B-XLB1-VFDFAN","EWAT230B-XLB1","EWAT250B-XLB2-VFDFAN","EWAT250B-XLB2","EWAT280B-XLB2-VFDFAN","EWAT280B-XLB2","EWAT300B-XLB1-VFDFAN","EWAT300B-XLB1","EWAT310B-XLB2-VFDFAN","EWAT310B-XLB2","EWAT320B-XLB2-VFDFAN","EWAT320B-XLB2","EWAT360B-XLB1-VFDFAN","EWAT360B-XLB1","EWAT370B-XLB2-VFDFAN","EWAT370B-XLB2","EWAT430B-XLB2-VFDFAN","EWAT430B-XLB2","EWAT470B-XLB2-VFDFAN","EWAT470B-XLB2","EWAT540B-XLB2-VFDFAN","EWAT540B-XLB2","EWAT600B-XLB2-VFDFAN","EWAT600B-XLB2","EWAT660B-XLB2-VFDFAN","EWAT660B-XLB2","EWAT700B-XLB2-VFDFAN","EWAT700B-XLB2","EWAT085B-XLA1 (Archived)","EWAT115B-XLA1 (Archived)","EWAT145B-XLA1 (Archived)","EWAT180B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT180B-XLA2 (Archived)","EWAT185B-XLA1 (Archived)","EWAT200B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT200B-XLA2 (Archived)","EWAT220B-XLA2 (Archived)","EWAT220B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT230B-XLA1 (Archived)","EWAT230B-XLA1-VFDFAN (Archived)","EWAT250B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT250B-XLA2 (Archived)","EWAT280B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT280B-XLA2 (Archived)","EWAT300B-XLA1-VFDFAN (Archived)","EWAT300B-XLA1 (Archived)","EWAT310B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT310B-XLA2 (Archived)","EWAT320B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT320B-XLA2 (Archived)","EWAT360B-XLA1-VFDFAN (Archived)","EWAT360B-XLA1 (Archived)","EWAT370B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT370B-XLA2 (Archived)","EWAT430B-XLA2 (Archived)","EWAT430B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT470B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT470B-XLA2 (Archived)","EWAT540B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT540B-XLA2 (Archived)","EWAT600B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT600B-XLA2 (Archived)","EWAT660B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT660B-XLA2 (Archived)","EWAT700B-XLA2 (Archived)","EWAT700B-XLA2-VFDFAN (Archived)"]
["Nivelul de presiune sonoră","Răcire","","Nom.","dBA","67.5 (1)","69.1 (1)","70.1 (1)","71.6 (1)","71.6 (1)","70.9 (1)","71.7 (1)","71.7 (1)","71.7 (1)","71.7 (1)","72.3 (1)","72.3 (1)","72.2 (1)","72.2 (1)","73 (1)","73 (1)","73.1 (1)","73.1 (1)","73 (1)","73 (1)","73.1 (1)","73.1 (1)","73.3 (1)","73.3 (1)","73.3 (1)","73.3 (1)","73.9 (1)","73.9 (1)","74 (1)","74 (1)","74.4 (1)","74.4 (1)","74.8 (1)","74.8 (1)","74.8 (1)","74.8 (1)","75.2 (1)","75.2 (1)","67.5","69.1","70.1","71.6","71.6","70.9","71.7","71.7","71.7","71.7","72.3","72.3","72.2","72.2","73","73","73.1","73.1","73","73","73.1","73.1","73.3","73.3","73.3","73.3","73.9","73.9","74","74","74.4","74.4","74.8","74.8","74.8","74.8","75.2","75.2"]
["Domeniu de funcţionare","Partea de aer","Răcire","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-18","-18","-10","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Partea de apă","Răcire","Max.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Compresor","Tip","","","","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Compresor scroll","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Metodă de pornire_","","","","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","","Directă în linie","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie"]
["","Cantitate_","","","","2","2","2","4","4","2","4","4","4","4","2","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","4","4","5","5","6","6","6","6","6","6","2","2","2","4","4","2","4","4","4","4","2","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","4","4","5","5","6","6","6","6","6","6"]
["Condensator răcit cu aer","Tip","","","","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal"]
["Greutate","Greutate în timpul funcţionării","","","kg","752","846","968","1,747","1,747","1,088","1,777","1,777","1,813","1,813","2,098","2,098","2,104","2,104","2,250","2,250","2,338","2,338","2,281","2,281","2,318","2,318","2,751","2,751","2,821","2,821","2,916","2,916","3,421","3,421","3,675","3,675","4,148","4,148","4,550","4,550","4,692","4,692","752","846","968","1,743","1,743","1,088","1,773","1,773","1,801","1,801","1,997","1,997","2,066","2,066","2,209","2,209","2,234","2,234","2,241","2,241","2,277","2,277","2,614","2,614","2,655","2,655","2,848","2,848","3,268","3,268","3,497","3,497","3,916","3,916","4,290","4,290","4,432","4,432"]
["","Unitate","","","kg","747","840","959","1,736","1,736","1,076","1,766","1,766","1,802","1,802","2,082","2,082","2,090","2,090","2,231","2,231","2,318","2,318","2,262","2,262","2,299","2,299","2,731","2,731","2,801","2,801","2,888","2,888","3,393","3,393","3,633","3,633","4,106","4,106","4,500","4,500","4,642","4,642","744","837","961","1,732","1,732","1,072","1,763","1,763","1,790","1,790","1,977","1,977","2,054","2,054","2,192","2,192","2,212","2,212","2,220","2,220","2,247","2,247","2,590","2,590","2,627","2,627","2,811","2,811","3,237","3,237","3,458","3,458","3,873","3,873","4,248","4,248","4,396","4,396"]
["EER","","","","","3.05","3.12","3.23","3.13","3.14","2.87","3.05","3.06","3.02","3.03","3.19","3.21","3.11","3.12","3.19","3.2","3.12","3.13","3.12","3.313","3.05","3.06","3.11","3.11","3.05","3.06","3.1","3.11","3.08","3.09","3.07","3.07","3.11","3.12","3.13","3.14","3.09","3.1","3.04","3.11","3.22","3.11","3.12","2.86","3.04","3.05","3.01","3.01","3.19","3.18","3.1","3.11","3.17","3.19","3.1","3.11","3.12","3.12","3.04","3.05","3.1","3.1","3.04","3.05","3.11","3.1","3.07","3.08","3.05","3.06","3.1","3.1","3.11","3.12","3.08","3.07"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.07","4.23","4.19","4.3","4.02","4.05","4.13","4.01","4.06","4.19","4.1","4.23","4.21","4.03","4.23","4.15","4.32","4.14","4.18","4.13","4.22","4.12","4.25","4.08","4.15","4.03","4.12","4.17","4.2","4.09","4.3","4.06","4.25","4.08","4.33","4.12","4.05","4.27"]
["Agent frigorific","GWP","","","","","","","675","","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuite","","Cantitate","","","","","2","","","2","","2","","1","","2","","2","","1","","2","","2","","1","","2","","2","","2","2","2","","2","","2","","2","","1","1","1","2","2","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Încărcare","","","kg","8.6","9.4","11.2","20","18.8","11.2","20","19.4","20","19.1","23.5","23.7","24","23.4","27.5","29.1","28","26.6","28","27.4","27.5","27.6","32","30.3","31","32.2","36","35.1","43.5","43.5","49","48","55","53.8","60","61","66","64.9","10.5","12.5","15","30","30","16","36","36","37","37","30","30","42","42","48","48","36","36","50","50","52","52","50","50","58","58","62","62","70","70","78","78","80","80","92","92","100","100"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","","kW","88","114","143","179","179","183","201","201","226","226","239","239","255","255","282","282","305","305","305","305","326","326","352","352","372","372","425","425","472","472","538","538","609","609","662","662","704","704","87.7","113.64","143.23","178.64","178.64","182.18","200.33","200.33","225.65","225.65","238.26","238.26","254.08","254.08","280.99","280.99","303.6","303.6","304.42","304.42","325.3","325.3","350.13","350.13","370.33","370.33","423.61","423.61","470.48","470.48","536.64","536.64","606.55","606.55","659.77","659.77","701.27","701.27"]
["Schimbător de căldură pe apă","Volum de apă","","","l","","","","11","","","11","","11","","16","","14","","19","","20","","19","","19","","20","","20","","28","","28","28","42","","42","","50","","50","","5","6","9","11","11","12","11","11","11","11","16","16","14","14","19","19","20","20","19","19","19","19","20","20","20","20","28","28","28","28","42","42","42","42","50","50","50","50"]
["","Tip","","","","","","","Placă lipită tare","","","Placă lipită tare","","Placă lipită tare","","Placă lipită tare","","Placă lipită tare","","Placă lipită tare","","Placă lipită tare","","Placă lipită tare","","Placă lipită tare","","Placă lipită tare","","Placă lipită tare","","Placă lipită tare","","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","","Placă lipită tare","","Placă lipită tare","","Placă lipită tare","","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare","Placă lipită tare"]
["Putere absorbită","Răcire","","Nom.","kW","","","","57.2","","","65.9","","74.9","","74.8","","82","","88.2","","97.6","","97.7","","107","","113","","122","","137","","153","153","175","","195","","211","","228","","28.9","36.5","44.5","57.4","57.2","63.8","65.9","65.7","74.9","75.1","74.8","75","82","81.8","88.5","88.2","98","97.7","97.6","97.7","107","106","113","113","122","121","136","136","153","152","176","175","195","195","212","211","227","228"]
["Sound power level","Răcire","","Nom.","dBA","85.2 (1)","87.1 (1)","88.5 (1)","90.6 (1)","90.6 (1)","89.3 (1)","90.6 (1)","90.6 (1)","90.7 (1)","90.7 (1)","91.8 (1)","91.8 (1)","91.7 (1)","91.7 (1)","92.5 (1)","92.5 (1)","92.6 (1)","92.6 (1)","92.5 (1)","92.5 (1)","92.6 (1)","92.6 (1)","93.3 (1)","93.3 (1)","93.2 (1)","93.2 (1)","93.8 (1)","93.8 (1)","94.4 (1)","94.4 (1)","94.8 (1)","94.8 (1)","95.6 (1)","95.6 (1)","95.9 (1)","95.9 (1)","96.3 (1)","96.3 (1)","85.2","87.1","88.5","90.6","90.6","89.3","90.6","90.6","90.7","90.7","91.8","91.8","91.7","91.7","92.5","92.5","92.6","92.6","92.5","92.5","92.6","92.6","93.3","93.3","93.2","93.2","93.8","93.8","94.4","94.4","94.8","94.8","95.6","95.6","95.9","95.9","96.3","96.3"]
["Dimensiuni","Unitate","","Lățime","mm","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Adâncime","mm","2,660","3,180","3,780","2,326","2,326","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,025","5,025","5,874","5,874","6,774","6,774","6,774","6,774","2,660","3,180","3,780","2,326","2,326","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,025","5,025","5,874","5,874","6,774","6,774","6,774","6,774"]
["","","","Înălțime","mm","1,801","1,801","1,822","2,540","2,540","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","1,801","1,801","1,822","2,540","2,540","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Control al capacităţii","Capacitate minimă","","","%","50","38","50","25","25","38","21","21","19","19","50","50","17","17","16","16","24","24","14","14","22","22","33","33","19","19","17","17","25","25","14","14","12","12","11","11","17","17","50","38","50","25","25","38","21","21","19","19","50","50","17","17","16","16","24","24","14","14","22","22","33","33","19","19","17","17","25","25","14","14","12","12","11","11","17","17"]
["","Metodă","","","","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Treapta","Staged","Staged","Staged","Variabilă","Variabilă","Staged","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Staged","Staged","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă","Variabilă"]
["Ventilator","Debit de aer","","Nom.","l/s","","","","20,306","","","20,306","","20,306","","25,382","","25,382","","30,459","","30,459","","30,459","","30,459","","35,535","","35,535","","40,612","","45,688","45,688","50,765","","60,918","","65,994","","71,071","","9,036","12,023","15,057","20,306","20,306","15,057","20,306","20,306","20,306","20,306","25,382","25,382","25,382","25,382","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","35,535","35,535","35,535","35,535","40,612","40,612","45,688","45,688","50,765","50,765","60,918","60,918","65,994","65,994","71,071","71,071"]
["","Viteză","","","rot/min","","","","900","","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","900","900","","900","","900","","900","","1,360","1,360","1,360","900","900","1,360","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900"]
["Compresor","Metodă de pornire_","","","","","","","Directă în linie","","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie","Directă în linie"]
["Power supply","Fază","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Variaţie admisă a tensiunii","","Max.","%","10","10","10","","10","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","","","10","","10","","10","","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","","-10","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","","","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","Frecvenţă","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensiune","","","V","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unitate","Curent maxim pe aparat pentru calibrarea conductorilor","","","A","79","109","108","","158","178","","187","","215","","190","","215","","261","","275","","289","","285","","283","","294","","368","","","","461","","549","","558","","567"]
["","Curent de pornire","","Max.","A","215","315","328","","290","464","","388","","399","","506","","414","","543","","554","","554","","564","","592","","602","","640","","","","727","","779","","817","","855"]
["","Curent de funcţionare","Răcire","Nom.","A","56","67","78","","110","108","","122","","135","","128","","145","","158","","168","","170","","183","","192","","208","","234","","","","298","","334","","360","","387"]
["","","","Max.","A","75","87","100","","149","134","","160","","171","","176","","186","","213","","224","","224","","235","","262","","273","","311","","","","397","","449","","487","","525"]
["Note","","","","","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0","(1) - Toate performanţele (capacitatea de răcire, puterea absorbită de unitate în modul răcire şi valoarea EER) se bazează pe următoarele condiţii: evaporator: 12,0/7,0 ℃; temp. ambiantă: 35,0 °C, unitate cu funcţionare la sarcină maximă, lichid de funcţionare: apă, factor de rezistenţă = 0"]
["","","","","","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică","(2) - În conformitate cu standardul EN14825: 2013, valorile temperaturii scăzute de confort, climatului temperat, SEER și µs aplicabile conform Regulamentului (UE) nr. 2016/2281 privind proiectarea ecologică"]
["","","","","","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Nivelul puterii sonore (cu referire la evaporator 12/7°C, temp. ambiantă: 35°C la funcţionarea la sarcină maximă) este măsurată în conformitate cu ISO 9614 şi Eurovent 8/1","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig.","(3) - Put.sonoră(evap.12/7°C,temp.mediu amb.,35°C funcţionare la sarcină max.)în conformitate cu ISO9614,Eurovent8/1. Certifcarea acoperă numai puterea sonoră generală, presiunea sonoră este calculată pe baza nivelului put.sonore şi util. numai în scop info., fără a fi considerată oblig."]
["","","","","","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Certificarea se referă numai la nivelul general al puterii sonore.","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(4) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent"]
["","","","","","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Nivelul presiunii sonore este calculat de la nivelul puterii sonore şi are rol strict informativ şi nu trebuie considerat ca fiind obligatoriu","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(5) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere."]
["","","","","","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Capacitatea minimă indicată se referă la unitatea care funcţionează în condiţii standard Eurovent","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni.","(6) - Toate datele se referă la unitatea standard fără opţiuni."]
["","","","","","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Dimensiunile şi greutăţile au numai scop informativ şi nu trebuie considerate ca fiind obligatorii. Înainte de proiectarea instalaţiei, consultaţi diagramele oficiale disponibile din fabrică, la cerere.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(7) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii."]
["","","","","","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Lichid: Apă","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai","(8) - Valoare se referă la pierderea de presiune de la nivelul evaporatorului numai"]
["","","","","","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale.","(9) - Opțiunea FANMOD include reglarea continuă a vitezei ventilatorului și îmbunătățește funcționarea la sarcină parțială. Unitățile uni-V sunt echipate ca standard cu control continuu al ventilatorului, unitățile multi-V necesită ventilatoare 99 - VFD opționale."]
["","","","","","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Curent maxim de pornire: curentul de pornire pentru compresorul cel mai mare + curentul pentru celălalt compresor la sarcină maximă + curentul ventilatoarelor la sarcină maximă. În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%.","(10) - Toleranţa admisă a tensiunii de alimentare este de ± 10%. Dezechilibrul tensiunii între faze trebuie să se situeze sub ± 3%."]
["","","","","","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - Curentul nominal în modul răcire se referă la următoarele condiții: Schimbător de căldură parte de apă 12/7 °C; temperatură ambiantă: 35 °C  curent compresor + ventilatoare","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire.","(11) - În cazul unităţilor acţionate prin inverter, nu se produce impuls de curent la pornire."]
["","","","","","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul maxim de funcţionare este calculat pe baza curentului maxim absorbit de compresor în domeniul său de funcţionare şi de curentul maxim absorbit de ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare.","(12) - Curentul nominal în modul răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temp. ambientală: 35°C. Curent compresor + ventilatoare."]
["","","","","","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare","(13) - Curentul maxim de funcţionare are la bază curentul maxim absorbit de compresor în înveliş şi curentul maxim absorbit de ventilatoare"]
["","","","","","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă.","(14) - Curentul maxim al unităţii pentru calibrarea conductorilor are la bază tensiunea minimă admisă."]
["","","","","","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Datele se referă la o unitate fără opţiuni.","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1","(15) - Curent maxim pentru calibrarea conductorilor: (curentul la sarcină maximă a compresoarelor + curentul prin ventilatoare) x 1,1"]
["","","","","","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice","(16) - Pentru datele electrice ale kitului hidronic, consultaţi partea Date tehnice ale dotărilor opţionale din manualul de date tehnice"]
["Răcire a spaţiului","ηs,c","","","%","167","183","175","","","175.8"]
["Agent frigorific","GWP","","","","675","675","675","","","675"]
["","Circuite","","Cantitate","","1","1","1","","2","1","","2","","2","","1","","2","","2","","1","","2","","2","","1","","2","","2","","","","2","","2","","2","","2"]
["Motor ventilator","Acționare","","","","Întrerupere fază.","Întrerupere fază.","Întrerupere fază.","","Pornit/Oprit","Întrerupere fază.","","Pornit/Oprit","","Pornit/Oprit","","Pornit/Oprit","","Pornit/Oprit","","Pornit/Oprit","","Pornit/Oprit","","Pornit/Oprit","","Pornit/Oprit","","Pornit/Oprit","","Pornit/Oprit","","Pornit/Oprit","","","","Pornit/Oprit","","Pornit/Oprit","","Pornit/Oprit","","Pornit/Oprit"]
["IPLV","","","","","4.83","5","4.82","","4.65","4.74","","4.67","","4.72","","4.6","","4.69","","4.78","","4.86","","4.77","","4.79","","4.38","","4.7","","4.8","","","","4.8","","4.79","","4.82","","4.77"]
["Racorduri ţevi","Intrare/ieşire apă evaporator (dext)","","","","76.1","76.1","76.1","","88.9","76.1","","88.9","","88.9","","76.1","","88.9","","88.9","","76.1","","88.9","","88.9","","76.1","","88.9","","88.9","","","","114.3","","114.3","","114.3","","114.3"]
["SEER","","","","","4.25","4.65","4.45","","4.38","4.47","","4.4","","4.5","","4.31","","4.47","","4.59","","4.6","","4.6","","4.5","","4.34","","4.48","","4.56","","","","4.56","","4.61","","4.64","","4.58"]
["Putere absorbită","Răcire","","Nom.","kW","28.8","36.6","44.4","","57","63.6","","65.7","","74.7","","74.6","","81.7","","87.9","","97.3","","97.4","","106.8","","113","","121","","137","","","","175","","195","","211","","227"]
["Carcasă","Material","","","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit","","Tablă de oţel galvanizat şi vopsit"]
["","Culoare","","","","Alb fildeş","Alb fildeş","Alb fildeş","","Alb fildeş","Alb fildeş","","Alb fildeş","","Alb fildeş","","Alb fildeş","","Alb fildeş","","Alb fildeş","","Alb fildeş","","Alb fildeş","","Alb fildeş","","Alb fildeş","","Alb fildeş","","Alb fildeş","","","","Alb fildeş","","Alb fildeş","","Alb fildeş","","Alb fildeş"]
["Ventilator","Tip","","","","Elice directă","Elice directă","Elice directă","","Elice directă","Elice directă","","Elice directă","","Elice directă","","Elice directă","","Elice directă","","Elice directă","","Elice directă","","Elice directă","","Elice directă","","Elice directă","","Elice directă","","Elice directă","","","","Elice directă","","Elice directă","","Elice directă","","Elice directă"]
["","Cantitate","","","","6","8","10","","4","10","","4","","4","","5","","5","","6","","6","","6","","6","","7","","7","","8","","","","10","","12","","13","","14"]
["Note","","","","","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii.","(17) - Toate datele pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Consultaţi datele de pe plăcuţa cu caracteristici a unităţii."]