{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":6,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA50A2VEB9 / RXS50L2V1B","FBA60A2VEB9 / RXS60L2V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","","5.70"]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","","826"]
["","EER","","","","3.45"]
["","COP","","","","37.10"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","","A"]
["","","Încălzire","","","A"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","","7.00"]
["Note","","","","","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["Outdoor unit","","","","RXS50L2V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","5.00"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","5.50"]
["Eficienţă nominală","EER","","","3.52"]
["","COP","","","38.30"]
["","Consum anual de energie","","kWh","710"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A"]
["","","Încălzire","","A"]
["Răcirea spaţiului","Clasă de eficienţă energetică","","","A++"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","5.00"]
["","SEER","","","6.21"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","282"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","A+"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","4.40"]
["","SCOP/A","","","4.06"]
["","Pdh Capacitate de încălzire la -10 °","","kW","3.73"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","1517"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","A+++ ~ D"]