{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":23,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA100A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FBA100A2VEB / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA71A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG100L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG125L8Y1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FBA140A2VEB / RZQG140L7Y1B"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["Răcire a spaţiului","SEER","","","","","","","","","","","","","6.16","5.10","6.16","5.10","5.10","5.87","6.11","5.10","6.14"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","","","","","","","","","","386","466","386","466","467","567","688","824","1,309"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","12.00","12.00","13.40"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","","","","","","","","","","","A++","A","A++","A","A","A+","A++","A"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Capacitate","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","6.00","6.00","6.00","6.00","6.00","11.30","12.70","12.71","11.57"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","4.31","3.80","4.31","3.80","3.80","4.78","4.28","3.80","4.01"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","","","","","","","","","","","A+","A","A+","A","A","A++","A+","A"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","","","","","","","","","","1,949","2,210","1,949","2,210","2,211","3,310","4,155","4,683","4,043"]
["Eficienţă nominală","EER","","","","","","","","","","","","","3.60","3.39","3.60","3.39","3.39","3.81","3.31","2.93","2.68"]
["Note","","","","","","","","","","","","","","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","","","","","","","","","","","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","","","","","","","","","","","","1,003","944","","","","","2,048"]
["","COP","","","","","","","","","","","","","","3.61","4.01","","","","","3.51","3.60"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","","","","","","","","","","","","A","A","","","","","C"]
["","","Încălzire","","","","","","","","","","","","","A","A","","","","","B"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","","7.50","7.50","","","","","13.50","15.50"]
["Note","","","","","","","","","","","","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","","","","","","","","","","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","","","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["Răcire a spaţiului","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","242.68"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","157.30"]