{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":18,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA60A2VEB / FBA60A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA71A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG140L9V1B"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","A+++ ~ D","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Răcire a spaţiului","SEER","","","","5.10","5.10","5.10","6.16","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","","10.0"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","467","466","466","386","652","652","652","652","652","824","824","","802"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.0","12.0","","13.4"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","","A","A","A","A++","A","A","A","A","A","A","A"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Capacitate","Pdesign","kW","","6.00","6.00","6.00","6.00","11.3","11.3","11.3","11.3","11.3","12.7","12.7","","12.2"]
["","SCOP/A","","","","3.80","3.80","3.80","4.31","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","","3.96"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","","A","A","A","A+","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","2,211","2,210","2,210","1,949","4,164","4,163","4,164","4,163","4,164","4,683","4,683","","4,307"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","","","6.80 (1)","","6.80 (1)","","9.50 (1)","","9.50 (1)","","12.0 (1)","12.0 (1)","","13.4 (1)"]
["Eficienţă nominală","EER","","","","","3.39 (3)","","3.60 (3)","","3.55 (3)","","3.06 (3)","","3.21 (3)","3.02 (3)","","4.61 (3)"]
["","COP","","","","","3.61 (3)","","4.01 (3)","","4.00 (3)","","3.30 (3)","","3.57 (3)","3.54 (3)"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","","","A","","A","","A","","B","","A","B"]
["","","Încălzire","","","","A","","A","","A","","C","","B","B"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","","","7.50 (2)","","7.50 (2)","","10.8 (2)","","","","13.5 (2)","","","15.5 (2)"]
["Note","","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","","(3) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","(3) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","(3) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","(3) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","(3) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(3) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","(3) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE"]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","","","","","944"]
["Unitate exterioară","","","","","","","","","","","","","","","","RZQG125L9V1"]
["Răcirea spaţiului","Clasă de eficienţă energetică","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","12.0"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","5.10"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","824"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","12.7"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","3.80"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","4683"]
["Răcire a spaţiului","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","398.2"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","155.2"]