{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG50AVEB / RXS50L2V1B","FCAG60AVEB / RXS60L2V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","5.00","5.70"]
["Răcirea spaţiului","SEER","","","6.48","6.22"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","270","321"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","5.00","5.70"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A++","A++"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Capacitate","Pdesign","kW","4.36","4.71"]
["","SCOP/A","","","4.29","4.00"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A++","A+"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","1,426","1,646"]
["Racorduri conducte","Lichid","Dext","mm","6.35","6.35"]
["","Gaz","Dext","mm","12.70","12.70"]
["","Drenare","Dext","mm","VP25 (diam. extern 32, diam. intern 25)","VP25 (diam. extern 32, diam. intern 25)"]
["Eficienţă nominală","EER","","","3.55","3.48"]
["","Consum anual de energie","","kWh","705","820"]
["","COP","","","3.70","3.52"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A","A"]
["","","Încălzire","","A","B"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","6.00","7.00"]
["Note","","","","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]