{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":24,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG60AVEB / FCAG60AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG71AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG100AVEB / RZQG71L9V1B","FCAG140AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG100L9V1B","FCAG125AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG140AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG125L9V1B","FCAG140AVEB / RZQG140L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG140L9V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","","","","","","","","","6.80 (1)","","","","","","","12.0 (1)","","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Răcire a spaţiului","SEER","","","","","","","","","5.10","5.10","6.72","5.10","","6.80","","","","6.00","6.00","5.10","6.44","9.70"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","254.6","385.1"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","","","","","","467","467","355","467","","489","","","","700","700","824","1,249","829"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","","9.50","","","","12.0","12.00","12.0","13.4","13.4"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","","","","","","","A","A","A++","A","","A++","","","","A+","A+","A"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Capacitate","Pdesign","kW","","","","","","","6.00","6.00","6.33","6.00","","11.30","","","","12.7","12.66","12.7","11.6","12.0"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","3.80","3.80","4.20","3.80","","4.61","","","","4.10","4.10","3.80","4.27","3.96"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","","","","","","","A","A","A+","A","","A++","","","","A+","A+","A"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","","","","","","2,211","2,211","2,110","2,211","","3,432","","","","4,323","4,323","4,683","3,795","4,235"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","167.6","155.2"]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","","","","","","","","","1,005","","","","","","","1,610"]
["","EER","","","","","","","","","","","3.39 (3)","","","","","","","3.73 (3)","","","2.50 (3)","4.29 (3)"]
["","COP","","","","","","","","","","","3.97 (3)","","","","","","","3.63 (3)","","","3.61 (3)"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","","","","","","","","","A","","","","","","","A"]
["","","Încălzire","","","","","","","","","","A","","","","","","","A"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","","","","","","","","","7.50 (2)","","","","","","","13.5 (2)","","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Note","","","","","","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","","","","","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","","","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","","","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","","","","","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","","","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m","(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 7,5 m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","","","","","","(3) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","(3) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","","","","","","(3) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","","(3) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(3) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE"]
["Domeniu de eficiență energetică","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","","","A+++ ~ D","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Unitate exterioară","","","","","","","","","","","","","","","","RZQG100L9V1","RZQG100L9V1","RZQG100L9V1"]
["Răcirea spaţiului","Clasă de eficienţă energetică","","","","","","","","","","","","","","","A","A","A"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","9.50","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","5.10","5.10","5.10"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","652","652","652"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","","","","","","","","","","","","","A","A","A"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","7.60","11.3","11.3"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","3.80","3.80","3.80"]
["","Pdh Capacitate de încălzire la -10 °","","kW","","","","","","","","","","","","","6.95"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","4164","4164","4164"]