{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB (Archived)","FCAG50AVEB (Archived)","FCAG60AVEB (Archived)","FCAG71AVEB (Archived)","FCAG100AVEB (Archived)","FCAG125AVEB (Archived)","FCAG140AVEB (Archived)"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","Înalt","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Medie","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Scăzut","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Răcire","Medium","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Scăzut","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Înalt","dBA","31","31","33","35","37","41","41"]
["Accesorii standard","Manual de utilizare","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manual de instalare","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Furtun de drenare","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clemă pentru furtunul de drenare","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Şaibă pentru consola suportului","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Şuruburi","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Ghid de instalare","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Izolaţie pentru montaj","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Garnituri de etanşare","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Plăcută de etanşare drenaj","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materiale pentru agrafe din sârmă","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["Sisteme de control","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Capacitate de răcire","Capacitate totală","Nom.","kW","","","","","","12.10","13.40"]
["Racorduri conducte","Liquid","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","Dext","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Drenare","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Panou decorativ 4","Dimensiuni","Adâncime","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Lăţime","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Înălţime","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri"]
["","Culoare","","","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)"]
["","Greutate","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Nivel de putere sonoră","Răcire","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Încălzire","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Dimensiuni","Unitate","Lăţime","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Adâncime","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Înălţime","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Carcasă","Material","","","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat"]
["Greutate","Unitate","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Panou decorativ","Greutate","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină"]
["","Dimensiuni","Înălțime","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Adâncime","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Lățime","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Culoare","","","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)"]
["Capacitate de încălzire","Total capacity","Nom.","kW","","","","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Fază","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensiune","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Note","","","","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare.","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare.","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare.","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare.","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare.","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare.","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare."]
["","","","","(4) - Această opţiune este destinată exclusiv utilizării în medii cu praf fin(ateliere de îmbrăcăminte). Nu utilizaţi această opţiune în medii cu umiditate înaltă şi/sau uleioase.","(4) - Această opţiune este destinată exclusiv utilizării în medii cu praf fin(ateliere de îmbrăcăminte). Nu utilizaţi această opţiune în medii cu umiditate înaltă şi/sau uleioase.","(4) - Această opţiune este destinată exclusiv utilizării în medii cu praf fin(ateliere de îmbrăcăminte). Nu utilizaţi această opţiune în medii cu umiditate înaltă şi/sau uleioase.","(4) - Această opţiune este destinată exclusiv utilizării în medii cu praf fin(ateliere de îmbrăcăminte). Nu utilizaţi această opţiune în medii cu umiditate înaltă şi/sau uleioase.","(4) - Această opţiune este destinată exclusiv utilizării în medii cu praf fin(ateliere de îmbrăcăminte). Nu utilizaţi această opţiune în medii cu umiditate înaltă şi/sau uleioase.","(4) - Această opţiune este destinată exclusiv utilizării în medii cu praf fin(ateliere de îmbrăcăminte). Nu utilizaţi această opţiune în medii cu umiditate înaltă şi/sau uleioase.","(4) - Această opţiune este destinată exclusiv utilizării în medii cu praf fin(ateliere de îmbrăcăminte). Nu utilizaţi această opţiune în medii cu umiditate înaltă şi/sau uleioase."]