{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":23,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG71BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG100BVEB / RZQG71L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG140BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG100BVEB / RZQG100L9V1B","FCAG125BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG140BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZQG125L9V1B","FCAG140BVEB / RZQG140L9V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","7.50","","","","","","","","","","","10.80","13.50","","","","","","15.50"]
["Eficienţă nominală","EER","","","3.39","3.30","3.30","3.30","3.39","3.75","3.87","3.11","3.75","3.81","3.75","3.87","3.71","3.73","3.61","3.61","3.71","3.61","2.50"]
["","COP","","","3.97","","","","","","","","","","","4.15","3.63","","","","","","3.61"]
["","Consum anual de energie","","kWh","1,003","","","","","","","","","","","1,227","1,617"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A","","","","","","","","","","","A","A"]
["","","Încălzire","","A","","","","","","","","","","","A","A"]
["Răcire a spațiului","Clasă de eficienţă energetică","","","A++","A","A","A","A++","A","A++","A","A","A","A","A++","A+","A","A","A","A+","A"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","SEER","","","6.72","5.10","5.10","5.10","6.80","5.10","6.80","5.10","5.10","5.10","5.10","6.80","6.00","5.10","5.10","5.10","6.00","5.10","6.44"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","355","467","467","467","350","652","489","652","652","652","652","489","700","824","824","824","700","824","1,249"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Clasă de eficienţă energetică","","","A+","A","A","A","A+","A","A++","A","A","A","A","A++","A+","A","A","A","A+","A"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","6.33","6.00","6.00","6.00","6.33","11.30","11.30","7.60","11.30","11.30","11.30","11.30","12.66","12.71","12.71","12.71","12.66","12.71","11.56"]
["","SCOP/A","","","4.20","3.80","3.80","3.80","4.20","3.80","4.61","3.81","3.80","3.80","3.80","4.61","4.10","3.80","3.80","3.80","4.10","3.80","4.27"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","2,110","2,211","2,211","2,211","2,110","4,164","3,432","2,791","4,164","4,164","4,164","3,432","4,323","4,683","4,683","4,683","4,323","4,683","3,795"]
["Note","","","","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]