{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG125FVEB","FCAHG100FVEB","FCAHG140FVEB","FCAHG71FVEB"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","Înalt","dBA","45","44","45"]
["","","Medie","dBA","40","39","41"]
["","","Scăzut","dBA","35","33","37"]
["","Răcire","Medie","dBA","40","39","41"]
["","","Scăzut","dBA","35","33","37"]
["","","Înalt","dBA","45","44","45"]
["Accesorii standard","Manual de instalare şi utilizare","","","Manual de instalare şi utilizare","Manual de instalare şi utilizare","Manual de instalare şi utilizare","Manual de instalare şi utilizare"]
["","Manual de instalare","","","Manual de instalare","Manual de instalare","Manual de instalare","Manual de instalare"]
["Agent frigorific","GWP","","","675","675","675","675"]
["Piping connections","Lichid","Dext","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","Dext","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Drenare","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Panou decorativ 4","Dimensiuni","Adâncime","mm","950","950","950","950"]
["","","Lățime","mm","950","950","950","950"]
["","","Înălțime","mm","50","50","50","50"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri"]
["","Culoare","","","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)"]
["","Greutate","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Nivel de putere sonoră","Cooling","","dBA","61","61","61"]
["","Încălzire","","dBA","61","61","61"]
["Dimensiuni","Unitate","Lățime","mm","840","840","840","840"]
["","","Adâncime","mm","840","840","840","840"]
["","","Înălțime","mm","288","288","288","288"]
["Carcasă","Material","","","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat"]
["Greutate","Unitate","","kg","26.0","26.0","26.0","25.0"]
["Panou decorativ","Greutate","","kg","10","10","10"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină"]
["","Dimensiuni","Înălțime","mm","130","130","130"]
["","","Adâncime","mm","950","950","950"]
["","","Lățime","mm","950","950","950"]
["","Culoare","","","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nume","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensiune","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","(1) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(1) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(1) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(1) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie."]
["","","","","(2) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(2) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(2) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră","(2) - Conţine gaze fluorurate cu efect de seră"]
["","","","","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet."]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","Înalt","dBA","","","","36"]
["","","Medie","dBA","","","","33"]
["","","Scăzut","dBA","","","","29"]
["","Răcire","Medie","dBA","","","","33"]
["","","Scăzut","dBA","","","","29"]
["","","Înalt","dBA","","","","36"]
["Piping connections","Gaz","Dext","mm","","","","15.9"]
["","Drenare","","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Nivel de putere sonoră","Cooling","","dBA","","","","53"]
["","Încălzire","","dBA","","","","53"]
["Panou decorativ","Greutate","","kg","","","","10"]
["","Model","","","","","","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină"]
["","Dimensiuni","Înălțime","mm","","","","130"]
["","","Adâncime","mm","","","","950"]
["","","Lățime","mm","","","","950"]
["","Culoare","","","","","","Alb pur (RAL 9010)"]