{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":13,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100HVEB / RZQG71L9V1B","FCAHG71HVEB / RZQG71L9V1B","FCAHG100HVEB / RZQG100L9V1B","FCAHG140HVEB / RZQG100L9V1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG100L9V1B","FCAHG125HVEB / RZQG125L9V1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG125L9V1B","FCAHG140HVEB / RZQG125L9V1B","FCAHG140HVEB / RZQG140L9V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Răcire a spaţiului","SEER","","","6.91","6.91","7.00","7.00","5.10","6.61","5.10","6.61","6.75"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","345","345","475","475","652","636","824","636","1,191"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A++","A++","A++","A++","A","A++","A","A++"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Capacitate","Pdesign","kW","7.60","7.60","11.30","11.30","11.30","12.66","12.71","12.66","11.78"]
["","SCOP/A","","","4.54","4.54","4.80","4.80","3.80","4.63","3.80","4.63","4.38"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A+","A+","A++","A++","A","A++","A","A++"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","2,344","2,344","3,296","3,296","4,164","3,829","4,683","3,829","3,766"]
["Eficienţă nominală","EER","","","4.09","4.09","4.42","4.42","3.75","3.94","3.61","3.94","3.18"]
["Note","","","","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(1) - Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["","","","","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m.","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(2) - Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m."]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","","831","1,075","","","1,523"]
["","COP","","","","4.80","4.99","","","4.40","","","4.12"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","","A","A","","","A"]
["","","Încălzire","","","A","A","","","A"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","","7.50","10.80","","","13.50","","","15.50"]
["Note","","","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare","","","(3) - Vezi desenele separate pentru domeniul de funcţionare"]
["","","","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice","","","(4) - Vezi desenele separate pentru datele electrice"]
["Răcire a spaţiului","ηs,c","","%","","","","","","","","","266.88"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","ηs,h","","%","","","","","","","","","172.10"]