{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L8Y1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L8Y1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L8Y1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L8Y1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L8Y1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L8Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L8Y1B","FCQG140FVEB / RZQSG140L7Y1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","","","9.5","12.0","","","","13.4"]
["Răcirea spaţiului","SEER","","","5.1","5.1","6.5","5.3","4.8","4.8","4.8"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","652","652","512","793","875","875","875"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","9.5","9.5","9.5","12","12","12","12"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","B","B","A++","A","B","B","B"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Capacitate","Pdesign","kW","7.6","7.6","7.6","8.03","7.6","7.6","7.6"]
["","SCOP/A","","","3.8","3.8","4.1","4.01","3.8","3.8","3.8"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A","A","A+","A+","A","A","A"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","2,800","2,800","2,596","2,804","2,800","2,800","2,800"]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","","","1,440","1,870","","","","2,225"]
["","EER","","","","","3.30","3.21","","","","3.01"]
["","COP","","","","","3.54","3.41","","","","3.41"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","","","A","A"]
["","","Încălzire","","","","A","B"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","","","10.8","13.5","","","","15.5"]
["Note","","","","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE"]
["","","","","","","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","","","","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°"]
["","","","","","","(3) - Consumul anual de energie este în conformitate cu Directiva 2002/31/CE privind etichetarea consumului de energie","(3) - Consumul anual de energie este în conformitate cu Directiva 2002/31/CE privind etichetarea consumului de energie"]
["","","","","","","(4) - SEER şi SCOP sunt în conformitate cu EN 14825","(4) - SEER şi SCOP sunt în conformitate cu EN 14825"]
["","","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE"]