{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":22,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7V1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","6.8","","9.5","9.5","","","9.5 (3)","","","12.0","12.0 (3)","","","","","12.0"]
["Răcirea spaţiului","SEER","","","5.11","4.30","5.11","5.11","4.30","4.30","5.11 (6)","4.30","4.30","5.11","5.11 (6)","4.00","4.00","4.30","4.30","5.11","4.30","4.30"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","466","554","650.685","650.685","773.256","773.256","","773.256","773.256","821.918","","1,050","1,050","976.744","976.744","821.918","976.744","976.744"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","","9.50","9.50","12.00","","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A","C","A","A","C","C","","C","C","A","","D","D","C","C","A","C","C"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Capacitate","Pdesign","kW","6.33","6.00","7.60","7.60","6.81","6.81","","6.81","6.81","8.03","","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.40","3.80","3.80","3.40","3.40","3.80 (6)","3.40","3.40","3.81","3.81 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40","3.81","3.40","3.40"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","2,327","2,472","2,799","2,799","2,802","2,802","","2,802","2,802","2,949","","3,305","3,305","3,305","3,306.471","2,949","3,305","3,306.471"]
["Eficienţă nominală","Annual energy consumption","","kWh","971","","1,440","1,440","","","1,440","","","1,870","1,870","","","","","1,870"]
["","EER","","","3.21","","3.30","3.30","","","3.30","","","3.21","3.21","","","","","3.21"]
["","COP","","","3.61","","3.54","3.54","","","3.54","","","3.41","3.41","","","","","3.41"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A","","A","A","","","A","","","A","A","","","","","A"]
["","","Încălzire","","A","","B","B","","","A","","","B","B","","","","","B"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","7.5","","10.8","10.8","","","10.8 (4)","","","13.5","13.5 (4)","","","","","13.5"]
["Note","","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","","(1) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)","","","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE"]
["","","","","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","","","(2) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)","","","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(2) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)","","","","","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°"]
["","","","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE"]
["","","","","","","","","","","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","","","","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","","","","","","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","","","","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","","","","","","(5) - Consumul anual de energie este în conformitate cu Directiva 2002/31/CE privind etichetarea consumului de energie","","","","(5) - Consumul anual de energie este în conformitate cu Directiva 2002/31/CE privind etichetarea consumului de energie"]
["","","","","","","","","","","(6) - SEER şi SCOP sunt în conformitate cu EN 14825","","","","(6) - SEER şi SCOP sunt în conformitate cu EN 14825"]
["","","","","","","","","","","(7) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","","","","(7) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°"]