{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB","FCQG50FVEB","FCQG60FVEB","FCQG71FVEB","FCQG100FVEB","FCQG125FVEB","FCQG140FVEB"]
["Nivelul de presiune sonoră","Încălzire","Înalt","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Scăzut","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Răcire","Scăzut","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Înalt","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["Accesorii standard","Manual de utilizare","","","Manual de utilizare","Manual de utilizare","Manual de utilizare","Manual de utilizare","Manual de utilizare","Manual de utilizare","Manual de utilizare"]
["","Manual de instalare","","","Manual de instalare","Manual de instalare","Manual de instalare","Manual de instalare","Manual de instalare","Manual de instalare","Manual de instalare"]
["","Furtun de drenare","","","Furtun de drenare","Furtun de drenare","Furtun de drenare","Furtun de drenare","Furtun de drenare","Furtun de drenare","Furtun de drenare"]
["","Clemă pentru furtunul de drenare","","","Clemă pentru furtunul de drenare","Clemă pentru furtunul de drenare","Clemă pentru furtunul de drenare","Clemă pentru furtunul de drenare","Clemă pentru furtunul de drenare","Clemă pentru furtunul de drenare","Clemă pentru furtunul de drenare"]
["","Şaibă pentru consola suportului","","","Şaibă pentru consola suportului","Şaibă pentru consola suportului","Şaibă pentru consola suportului","Şaibă pentru consola suportului","Şaibă pentru consola suportului","Şaibă pentru consola suportului","Şaibă pentru consola suportului"]
["","Şuruburi","","","Şuruburi","Şuruburi","Şuruburi","Şuruburi","Şuruburi","Şuruburi","Şuruburi"]
["","Ghid de instalare","","","Ghid de instalare","Ghid de instalare","Ghid de instalare","Ghid de instalare","Ghid de instalare","Ghid de instalare","Ghid de instalare"]
["","Izolaţie pentru montaj","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Garnituri de etanşare","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Plăcută de etanşare drenaj","","","Plăcută de etanşare drenaj","Plăcută de etanşare drenaj","Plăcută de etanşare drenaj","Plăcută de etanşare drenaj","Plăcută de etanşare drenaj","Plăcută de etanşare drenaj","Plăcută de etanşare drenaj"]
["","Cleme","","","Cleme","Cleme","Cleme","Cleme","Cleme","Cleme","Cleme"]
["Sisteme de control","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Racorduri conducte","Lichid","Dext","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","Dext","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Panou decorativ 4","Dimensiuni","Adâncime","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","Lățime","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Înălțime","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Model","","","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri","BYCQ140D7W1 - alb cu fante gri"]
["","Culoare","","","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)"]
["","Greutate","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Răcire","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Încălzire","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Dimensiuni","Unitate","Lățime","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Adâncime","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Înălțime","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Carcasă","Material","","","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat","Tablă din oţel galvanizat"]
["Greutate","Unitate","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Panou decorativ","Greutate","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină","BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină"]
["","Dimensiuni","Înălțime","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Adâncime","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Lățime","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Culoare","","","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)","Alb pur (RAL 9010)"]
["Power supply","Fază","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecvenţă","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nume","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensiune","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.","(1) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie.","(2) - BYCQ140D7W1W are izolaţii de culoare albă. Formarea mizeriei pe izolaţia albă este puternic mai vizibilă, prin urmare, nu recomandăm instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la concentraţii de mizerie."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare.","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare.","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare.","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare.","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare.","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare.","(3) - BYCQ140D7W1: panou standard alb pur cu fante gri; BYCQ140D7W1W: panou standard alb pur cu fante albe; BYCQ140D7GW1: panou alb pur cu autocurăţare."]