{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQHG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Capacitate de răcire","Nom.","","kW","6.8","9.5","9.5","9.5 (3)","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Răcirea spaţiului","SEER","","","5.70","5.70","5.70","5.70 (6)","5.21","5.21","5.21 (6)"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","418","583.333","583.333","","806.142","806.142"]
["","Capacitate","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","","12.00","12.00"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A+","A+","A+","","A","A"]
["Încălzirea spaţiului (climat temperat)","Capacitate","Pdesign","kW","7.60","8.03","8.03","","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.95","3.91","3.91","3.91 (6)","3.81","3.81","3.81 (6)"]
["","Clasă de eficienţă energetică","","","A","A","A","","A","A"]
["","Consum anual de energie","","kWh/a","2,693","2,874","2,874","","2,949","2,949"]
["Eficienţă nominală","Consum anual de energie","","kWh","1,059","1,285","1,285","1,285","1,855","1,855","1,855"]
["","EER","","","3.50","3.70","3.70","3.70","3.23","3.23","3.23"]
["","COP","","","4.10","4.30","4.30","4.30","3.75","3.75","3.75"]
["","Directiva privind clasificarea energetică","Răcire","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Încălzire","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Capacitate de încălzire","Nom.","","kW","7.5","10.8","10.8","10.8 (4)","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Note","","","","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - EER/COP conform Eurovent 2012, pentru utilizare numai în afara UE","(1) - Consum anual de energie: calculat la o utilizare medie anuală de 500 de ore de funcţionare la sarcină maximă (condiţii nominale)"]
["","","","","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(2) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(2) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","(2) - Clasa energetică: o scară de la A (cel mai eficient) la G (cel mai puţin eficient)"]
["","","","","","","","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","","","(3) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","","","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m","","","(4) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m; diferenţă de nivel: 0 m"]
["","","","","","","","(5) - Consumul anual de energie este în conformitate cu Directiva 2002/31/CE privind etichetarea consumului de energie","","","(5) - Consumul anual de energie este în conformitate cu Directiva 2002/31/CE privind etichetarea consumului de energie"]
["","","","","","","","(6) - SEER şi SCOP sunt în conformitate cu EN 14825","","","(6) - SEER şi SCOP sunt în conformitate cu EN 14825"]
["","","","","","","","(7) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°","","","(7) - Eficienţă nominală: răcire la o sarcină nominală de 35°/27°, încălzire la o sarcină nominală de 7°/20°"]